    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Alle Rechte vorbehalten.

    setup_0407.htm erstellt 2013-08-07

    Readme-Datei für SETUP.exe

    Unterstützte Hardware: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Dieses Paket enthält die folgenden Software-Komponenten:

    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)
    - NDIS6.3 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows 8 (32 bit)
    - NDIS6.3 Miniport-Treiber Version 12.10.14.3 für Windows 8/Windows Server 2012 (64 bit)

# Inhalt dieser Datei

1 Überblick
2 Erforderliche Datei
3 Installation

3.1 Installation des Treibers
3.2 Stille Installation
3.3 Deinstallation des Treibers
3.4 Stille Deinstallation
3.5 Treiber-Extraktion

4 Weitere Optionen
5 Fehlerbehebung

## 1 Überblick

    Das Treiberinstallationspaket enthält den Marvell NDIS Miniport Driver für die
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    In dieser README-Datei wird der Installationsvorgang für das
    Treiberinstallationspaket auf einem Rechner mit einem der folgenden
    Betriebssysteme beschrieben:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    HINWEIS: Stellen Sie sicher, dass Windows zusammen mit den
             aktuellen Service Packs und Updates installiert ist.

## 2 Erforderliche Datei

    Zum Installieren des Treibers wird die folgende Datei
    benötigt:
    - setup.exe

## 3 Installation

    Bei Windows-Versionen mit Plug & Play wird der Adapter automatisch gefunden,
    identifiziert und konfiguriert. Wenn das Betriebssystem versucht, den Treiber
    automatisch zu installieren, brechen Sie diesen Vorgang ab.

    HINWEIS: Um den Treiber installieren zu können, müssen Sie als
             Benutzer mit Administratorrechten angemeldet sein.

3.1 Installation des Treibers

    Um den Treiber zu installieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
       setup.exe

3.2 Stille Installation

    Um eine stille Installation des Treibers durchzuführen, führen Sie den folgenden
    Befehl aus:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Deinstallation des Treibers

    Um den Treiber zu deinstallieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Stille Deinstallation

    Um eine stille Deinstallation des Treibers durchzuführen, führen Sie den
    folgenden Befehl aus:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Treiber-Extraktion

    Der Installer kann verwendet werden, um alle darin enthaltenen Treiber für die
    unterstützten Windows Betriebssysteme in ein Verzeichnis zu extrahieren.

    Um die Treiber in das Verzeichnis zu extrahieren, in dem sich die setup.exe
    befindet, führen Sie den folgenden Befehl aus:
       setup.exe /E

    Um die Treiber in ein vorgegebenes Verzeichnis zu extrahieren, führen Sie den
    folgenden Befehl aus:
       setup.exe /E=<Extraktionsverzeichnis>

## 4 Weitere Optionen

    Das vorgegebene Installationsverzeichnis ist "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Sie können das Verzeichnis ändern, indem Sie die Variable "INSTALLDIR"
    setzen.

    Beispiel:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Der Installationsstatus wird in der Datei "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    protokolliert. Sie können den Pfad und den Namen der Protokolldatei ändern, indem
    Sie "%WINDIR%\YukonInstall.log" durch den gewünschten Pfad und Dateinamen
    ersetzen.

## 5 Fehlerbehebung

    Falls Probleme bei der Installation Ihres Treiberinstallationspakets auftreten,
    lesen Sie die obigen Anweisungen und die Dokumentation Ihres Betriebssystems
    erneut genau durch.

    Sehen Sie auch im Ereignisprotokoll Ihres Systems (über die Ereignisanzeige)
    nach, ob Einträge von Marvell NDIS Miniport Driver vorhanden sind. Wenn Ihr
    Problem nicht aufgeführt ist oder der Fehler sich nicht beheben lässt, senden Sie
    die Ereignisprotokolldatei Ihres Systems an unseren technischen Support.

    Weitere Informationen erhalten Sie bei unserem Support.

    *** Ende der Readme-Datei ***