    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Kaikki oikeudet pidätetään.

    setup_040B.htm loi 2013-08-07

    Lueminut-tiedosto tiedostolle SETUP.exe

    Tukee: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tämä pakkaus sisältää seuraavat ohjelmistokomponentit:

    - NDIS5.1 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)
    - NDIS6.3 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows 8 (32 bit)
    - NDIS6.3 Miniporttiajurin versio 12.10.14.3 käyttöjärjestelmälle Windows 8/Windows Server 2012 (64 bit)

# Tämä tiedosto sisältää

1 Yleiskatsaus
2 Tarvittava tiedosto
3 Asennus

3.1 Ajurin asennus
3.2 Hiljainen asennus
3.3 Ajurin poisto
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Muita vaihtoehtoja
5 Vianetsintä

## 1 Yleiskatsaus

    Tämä ajurin asennuspaketti sisältää tuotteet Marvell NDIS Miniport Driver
    sovittimelle Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tässä LUEMINUT-tiedostossa kerrotaan, miten ajurin asennuspaketti asennetaan
    koneelle, jossa on jokin seuraavista käyttöjärjestelmistä:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    HUOMAUTUS: Varmista, että asennettuna on Windows jossa on uusimmat
               Service Packit ja päivitykset.

## 2 Tarvittava tiedosto

    Ajurin asennukseen vaaditaan seuraava tiedosto:
    - setup.exe

## 3 Asennus

    Windowsin Plug & play -versioissa sovitin etsitään, tunnistetaan ja
    konfiguroidaan automaattisesti. Peruuta kaikki käyttöjärjestelmän yritykset
    asentaa ajuri automaattisesti.

    HUOMAUTUS: Ajurin asennusta varten sinun on oltava sisäänkirjautunut
               käyttäjänä pääkäyttäjäoikeuksilla.

3.1 Ajurin asennus

       setup.exe

3.2 Hiljainen asennus

    Jotta ajurin asennus voidaan suorittaa hiljaisesti, seuraavat käskyt on
    suoritettava:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Ajurin poisto

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Muita vaihtoehtoja

    Oletuksena asennushakemisto on "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Se
    voidaan muuttaa asettamalla muuttuja "INSTALLDIR".

    Esimerkki:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Asennuksen tila kirjataan tiedostoon "%WINDIR%\YukonInstall.log". Lokitiedoston
    polkua ja nimeä voidaan muuttaa korvaamalla "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    haluamallasi tiedoston polulla ja nimellä.

## 5 Vianetsintä

    Jos koet ongelmia ajurin asennuspaketin kanssa, lue yllä olevat ohjeet ja
    käyttöjärjestelmän mukana toimitetut ohjeet huolellisesti uudelleen.

    Katso lisäksi järjestelmän tapahtumalokitiedosto (Event Viewerin avulla), ja
    tarkista, onko siellä kirjauksia tuotteelta Marvell NDIS Miniport Driver. Jos
    erityistä ongelmaasi ei mainita tai häiriö jatkuu, lähetä järjestelmän
    tapahtumalokitiedosto tekniseen tukeemme.

    Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

    *** Lueminut-tiedoston loppu ***