    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Všechna práva vyhrazena.

    setup_0405.htm vytvořeno 2013-08-07

    Soubor Readme pro SETUP.exe

    Podpora: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balíček obsahuje následující softwarové komponenty:

    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - Ovladač NDIS5.1 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - Ovladač NDIS6 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6.2 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows 7 (32 bit)
    - Ovladač NDIS6.2 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)
    - Ovladač NDIS6.3 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows 8 (32 bit)
    - Ovladač NDIS6.3 Miniport verze 12.10.14.3 pro Windows 8/Windows Server 2012 (64 bit)

# Tento soubor obsahuje

1 Přehled
2 Požadovaný soubor
3 Instalace

3.1 Instalace ovladače
3.2 Tichá instalace
3.3 Odebrání ovladače
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 Další možnosti
5 Řešení potíží

## 1 Přehled

    Tento instalační balíček ovladače obsahuje Marvell NDIS Miniport Driver pro
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Tento soubor README popisuje instalaci ovladače na počítači s jedním
    následujících operačních systémů:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    POZNÁMKA: Ujistete se, že je nainstalována Windows spolu
              s nejnovejšími aktualizacemi Service Pack a aktualizacemi.

## 2 Požadovaný soubor

    Pro instalaci ovladače je potřebný následující soubor:
    - setup.exe

## 3 Instalace

    Na verzích Windows s podporou plug & play je adaptér nalezen, indetifikován a
    konfigurován automaticky. Přerušte všechny pokusy systému o automatickou
    instalaci ovladače.

    POZNÁMKA: Pro instalaci ovladače musíte být přihlášení jako
              uživatel s oprávněním administrátora.

3.1 Instalace ovladače

       setup.exe

3.2 Tichá instalace

    Pro tichou instalaci ovladače je třeba použít následující příkaz:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Odebrání ovladače

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Další možnosti

    Výchozí složka pro instalaci je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Lze ji
    změnit nastavením proměnné "INSTALLDIR".

    Příklad:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stav instalace je ukládán do souboru "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu k souboru
    a jeho název lze změnit přepsáním "%WINDIR%\YukonInstall.log" vlastní cestou a
    názvem souboru.

## 5 Řešení potíží

    Pokud narazíte na potíže s instalačním balíčkem ovladače, přečtěte si prosím
    pečlivě znovu výše uvedené instrukce a dokumentaci dodanou s operačním systémem.

    Kromě toho nahlédněte do vašeho záznamu systémových událostí pomocí Prohlížeče
    událostí a zkontrolujte, zda obsahuje zprávy od Marvell NDIS Miniport Driver.
    Pokud váš konkrétní problém není uveden nebo chyba přetrvává, prosím pošlete svůj
    záznam systémových událostí naší technické podpoře.

    Další informace získáte od pracovníků podpory.

    *** Konec souboru Readme ***