    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    All rights reserved.

    setup_0411.htm 2013-08-07 作成

    SETUP.exe に関する Readme ファイル

    サポート： Marvell Yukon Ethernet Controller

    本パッケージには以下のソフトウェア・コンポーネントが含まれています。

    - NDIS5.1 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)
    - NDIS6.3 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows 8 (32 bit)
    - NDIS6.3 Miniport ドライバ バージョン 12.10.14.3 for Windows 8/Windows Server 2012 (64 bit)

# このファイルの内容は以下の通りです。

1 概要
2 必要なファイル
3 インストール

3.1 ドライバのインストール
3.2 サイレントインストール
3.3 ドライバの削除
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 その他のオプション
5 トラブルシューティング

## 1 概要

    このドライバのインストールパッケージにはMarvell Yukon Ethernet Controller 向けMarvell NDIS Miniport
    Driverが含まれています。

    このREADMEファイルは以下のいずれかのオペレーティングシステムが 動作しているマシンにおけるドライバのインストール方法を 説明しています。

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    注意: The operating system must be installed with the latest
         Service Pack from Microsoft.

## 2 必要なファイル

    ドライバをインストールするには、以下のファイルが必要です。
    - setup.exe

## 3 インストール

    プラグ＆プレイが可能なWindowsのバージョンでは、アダプタの 認識、識別、設定が自動的に行われます。これらのオペレーティングシステム
    がドライバを自動的にインストールしようとした場合は、キャンセル してください。

    注意:ドライバをインストールするには、アドミニストレータ権限を持つ
        ユーザでログインインする必要があります。

3.1 ドライバのインストール

       setup.exe

3.2 サイレントインストール

    ドライバをサイレントインストールするには、 以下のコマンドを実行してください。
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 ドライバの削除

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 その他のオプション

    デフォルトでは、インストールのディレクトリは 「%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver」です。
    環境変数「INSTALLDIR」の設定により変更できます。

    例：
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    インストールの状態は以下のファイルに書き込まれます。 「%WINDIR%\YukonInstall.log」ログファイルのパスと名前は
    「%WINDIR%\YukonInstall.log」を 任意のパスとファイル名に置き換えることにより変更できます。

## 5 トラブルシューティング

    ドライバのインストール中に問題が発生した場合は、 上記の説明および オペレーティングシステムに付属のドキュメントを、 再度注意深くお読みください。

    さらに、Event Viewerを使用して、 システムイベントログファイルを参照し、Marvell NDIS Miniport Driver
    からのエントリをチェックしてください。 問題が見つからないまたはエラーが続く場合は、 システムイベントログファイルをテクニカルサポートまで送ってください。

    詳細については当社サポートまでお問い合わせください。

    *** Readmeファイルの終了 ***