    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Det tas forbehold om alle rettigheter.

    setup_0414.htm opprettet 2013-08-07

    Lesmeg fil for SETUP.exe

    Støtter: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Denne pakken inneholder følgende programvarekomponenter:

    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows XP/Server 2003 (32 bit)
    - NDIS5.1 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows XP/Server 2003 (64 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows Vista/Server 2008 (32 bit)
    - NDIS6 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows Vista/Server 2008 (64 bit)
    - NDIS6.2 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows 7 (32 bit)
    - NDIS6.2 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows 7/Server 2008R2 (64 bit)
    - NDIS6.3 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows 8 (32 bit)
    - NDIS6.3 Miniport driver versjon 12.10.14.3 for Windows 8/Windows Server 2012 (64 bit)

# Denne fil inneholder

1 Oversikt
2 Nødvendig fil
3 Installasjon

3.1 Driver installasjon
3.2 Lydløs installasjon
3.3 Driver avinstallasjon
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Andre opsjoner
5 Feilsøking

## 1 Oversikt

    Installasjonspakken for driver inneholder Marvell NDIS Miniport Driver for
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denne LESMEG-fil forklarer hvordan man installerer driverens installasjonspakke
    på en maskin som bruker et av følgende operativsystemer:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    MERK: Kontroller at Windows er installert sammen med de nyeste
          oppdateringspakkene og oppdateringene.

## 2 Nødvendig fil

    For installasjon av driveren kreves følgende fil:
    - setup.exe

## 3 Installasjon

    For versjoner med Windows plug & play blir adapteren funnet, identifisert og
    konfigurert automatisk. Annuller alle operativsystemets forsøk på automatisk
    installasjon av driveren.

    MERK: For å kunne installere driveren må du være logget inn som en bruker
          med administrative rettigheter.

3.1 Driver installasjon

       setup.exe

3.2 Lydløs installasjon

    For å installere driveren lydløst må følgende kommando utføres:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Driver avinstallasjon

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Andre opsjoner

    Installasjonskatalogen er som standard "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Den kan endres ved å innstille variabelen "INSTALLDIR".

    Eksempel:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Installasjonens status er registrert i fila "%WINDIR%\YukonInstall.log".
    Loggfilas søkevei og navn kan endres ved å erstatte "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    med ønsket søkevei og navn.

## 5 Feilsøking

    Dersom det oppstår problemer med driverens installasjonspakke, bør du nøye lese
    igjennom på nytt instruksjonene ovenfor og den dokumentasjonen som følger med
    operativsystemet.

    Se dessuten i systemets loggfil for hendelser (ved hjelp av hendelsesvisningen),
    og sjekk om det er lagt inn data fra Marvell NDIS Miniport Driver. Dersom ditt
    spesielle problem ikke er nevnt eller feilen vedvarer, må du sende din loggfil
    med systemhendelser til systemansvarlig tekniker.

    Ytterligere opplysninger får du fra din systemansvarlige støtte.

    *** Slutt på LESMEG-fila ***