    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Alla rättigheter förbehållna.

    setup_041D.htm skapad 2013-08-07

    Readme-fil för SETUP.exe

    Med stöd för: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Detta paket innehåller följande programkomponenter:

    - NDIS5.1 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows XP/Server 2003 (32 bitar)
    - NDIS5.1 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows XP/Server 2003 (64 bitar)
    - NDIS6 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows Vista/Server 2008 (32 bitar)
    - NDIS6 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows Vista/Server 2008 (64 bitar)
    - NDIS6.2 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows 7 (32 bitar)
    - NDIS6.2 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows 7/Server 2008R2 (64 bitar)
    - NDIS6.3 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows 8 (32 bitar)
    - NDIS6.3 Miniportdrivrutin version 12.10.14.3 för Windows 8/Windows Server 2012 (64 bitar)

# Denna fil innehåller

1 Översikt
2 Erforderlig fil
3 Installation

3.1 Installation av drivrutin
3.2 Tyst installation
3.3 Borttagning av drivrutin
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Ytterligare alternativ
5 Felsökning

## 1 Översikt

    Installationspaketet för drivrutinen innehåller Marvell NDIS Miniport Driver för
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Denna README-fil förklarar hur installationspaketet för drivrutinen ska
    installeras på en dator som använder ett av följande operativsystem:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    OBSERVERA: Installera Windows ihop med senaste Service Pack
               och uppdateringar.

## 2 Erforderlig fil

    För att installera drivrutinen krävs följande:
    - setup.exe

## 3 Installation

    På Windowsversioner med plug and play hittas, identifieras och konfigureras
    adaptern automatiskt. Avbryt alla försök från operativsystemet att installera
    drivrutinen automatiskt.

    OBSERVERA: För att installera drivrutinen måste du vara inloggad
               som användare med administratörsbehörighet.

3.1 Installation av drivrutin

       setup.exe

3.2 Tyst installation

    För tyst installation av drivrutinen, ska följande kommandon exekveras:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Borttagning av drivrutin

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Ytterligare alternativ

    Som standard är "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver" installationskatalog.
    Den kan ändras genom att tilldela variabeln "INSTALLDIR".

    Exempel:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Status för installationen loggas i filen "%WINDIR%\YukonInstall.log". Adress och
    filnamn kan ändras genom att ersätta "%WINDIR%\YukonInstall.log" med önskad
    filadress och önskat filnamn.

## 5 Felsökning

    Om du får problem med ditt installationspaket, var god läs noggrant igenom
    ovanstående instruktioner och den dokumentation som följer med operativsystemet
    igen .

    Se dessutom loggfilen för systemhändelser (med hjälp av Event Viewer), och
    kontrollera eventuella inmatningar från Marvell NDIS Miniport Driver. Om ditt
    problem inte finns i listan eller om felet kvarstår, var god sänd loggfilen för
    systemhändelser till vår tekniska supportavdelning.

    För ytterligare information, kontakta vår supportavdelning.

    *** Slut på Readme-filen ***