    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Tous droits réservés.

    setup_040C.htm créé 2013-08-07

    Fichier Lisezmoi pour SETUP.exe

    Gérant le matériel: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Le présent progiciel comprend les logiciels suivants :

    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 12.10.14.3 pour Windows XP/Server 2003 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS5.1 version 12.10.14.3 pour Windows XP/Server 2003 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 12.10.14.3 pour Windows Vista/Server 2008 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6 version 12.10.14.3 pour Windows Vista/Server 2008 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.2 version 12.10.14.3 pour Windows 7 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.2 version 12.10.14.3 pour Windows 7/Server 2008R2 (64 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.3 version 12.10.14.3 pour Windows 8 (32 bits)
    - Pilote de miniport NDIS6.3 version 12.10.14.3 pour Windows 8/Windows Server 2012 (64 bits)

#

Ce fichier contient

1 Généralités
2 Fichier requis
3 Installation

3.1 Installation du pilote
3.2 Installation automatique
3.3 Suppression du pilote
3.4 Suppression automatique
3.5 Extraction du pilote

4 Options supplémentaires
5 Résolution des problèmes

## 1 Généralités

    Le programme d'installation contient le Marvell NDIS Miniport Driver pour la
    Marvell Yukon Ethernet Controller.

    Ce fichier LISEZMOI décrit la procédure d'installation du logiciel d'installation
    du pilote sur un ordinateur utilisant un des systèmes d'exploitation suivants :

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    REMARQUE : Assurez-vous que Windows est installé avec
               les Service Packs et les mises à jour les plus récents.

## 2 Fichier requis

    Pour installer le pilote, le fichier suivant est
    nécessaire :
    - setup.exe

## 3 Installation

    Sur les versions Plug&Play de Windows, l'adaptateur est détecté, identifié et
    configuré automatiquement. Annulez tous les essais du système d'exploitation pour
    installer automatiquement le pilote.

    REMARQUE : Pour installer le pilote, vous devez être connecté
               comme utilisateur ayant des droits d'administrateur.

3.1 Installation du pilote

    Pour installer le pilote, la commande suivante doit être exécutée :
       setup.exe

3.2 Installation automatique

    Pour installer le pilote automatiquement, la commande suivante doit être exécutée
    :
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Suppression du pilote

    Pour supprimer le pilote, la commande suivante doit être exécutée :
       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Suppression automatique

    Pour supprimer le pilote automatiquement, la commande suivante doit être exécutée
    :
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Extraction du pilote

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Options supplémentaires

    Le répertoire d'installation par défaut est "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Il peut être modifié en paramétrant la variable "INSTALLDIR".

    Exemple :
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Le statut de l'installation est enregistré dans le fichier
    "%WINDIR%\YukonInstall.log". Le nom et le chemin d'accès du fichier journal
    peuvent être modifiés en remplaçant "%WINDIR%\YukonInstall.log" par le nom et le
    chemin souhaités.

## 5 Résolution des problèmes

    Si vous rencontrez des problèmes avec votre logiciel d'installation du pilote,
    veuillez relire attentivement les instructions ci-dessus ainsi que la
    documentation fournie avec le système d'exploitation.

    En outre, référez-vous au fichier journal d'événement système (dans l'Observateur
    d'événements) et recherchez des entrées provenant du Marvell NDIS Miniport
    Driver. Si votre problème n'est pas listé ou que l'erreur persiste, veuillez
    envoyer ce fichier journal à notre équipe d'assistance technique.

    Pour de plus amples informations, veuillez contacter
    notre assistance technique.

    *** Fin du fichier Lisezmoi ***