    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Vse pravice pridržane.

    setup_0424.htm ustvarjena 2013-08-07

    Datoteka Berime za SETUP.exe

    Podpira: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Paket vsebuje naslednje programske komponente:

    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows XP/Server 2003 (32 bitni)
    - NDIS5.1 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows XP/Server 2003 (64 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows Vista/Server 2008 (32 bitni)
    - NDIS6 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows Vista/Server 2008 (64 bitni)
    - NDIS6.2 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows 7 (32 bitni)
    - NDIS6.2 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows 7/Server 2008R2 (64 bitni)
    - NDIS6.3 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows 8 (32 bitni)
    - NDIS6.3 Miniport - različica gonilnika 12.10.14.3 za Windows 8/Windows Server 2012 (64 bitni)

# Datoteka vsebuje

1 Pregled
2 Obvezna datoteka
3 Namestitev

3.1 Namestitev gonilnika
3.2 Tiha namestitev
3.3 Odstranitev gonilnika
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 Druge možnosti
5 Odpravljanje težav

## 1 Pregled

    Paket za namestitev gonilnikov vsebuje Marvell NDIS Miniport Driver za Marvell
    Yukon Ethernet Controller.

    V tej datoteki BERIME je pojasnjeno, kako namestite paket za nameščanje gonilnika
    na računalniku z enim od spodnjih operacijskih sistemov:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    OPOMBA: Preverite, ali so v računalniku nameščeni Windows ter
            najnovejši servisni paketi in posodobitve.

## 2 Obvezna datoteka

    Za namestitev gonilnika je potrebna ta datoteka:
    - setup.exe

## 3 Namestitev

    Če imate Windows s samodejno namestitvijo, bo kartica samodejno zaznana,
    prepoznana in konfigurirana. Prekličite vse poskuse operacijskega sistema, da bi
    gonilnik namestil samodejno.

    OPOMBA: Če želite namestiti gonilnik, morate biti prijavljeni
            kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.

3.1 Namestitev gonilnika

       setup.exe

3.2 Tiha namestitev

    Če želite tiho namestiti gonilnik, je treba izvesti spodnje ukaze:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Odstranitev gonilnika

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Druge možnosti

    Privzeti imenik namestitve je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver".
    Spremenite ga tako, da določite spremenljivko "INSTALLDIR".

    Primer:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stanje namestitve se beleži v datoteki "%WINDIR%\YukonInstall.log". Pot in ime
    dnevniške datoteke spremenite tako, da nadomestite "%WINDIR%\YukonInstall.log" z
    želeno potjo in imenom datoteke.

## 5 Odpravljanje težav

    Če boste imeli s paketom za namestitev gonilnika kakršnekoli težave, prosimo, da
    znova pozorno preberete zgornja navodila in dokumentacijo, ki ste jo dobili z
    operacijskim sistemom.

    Poleg tega si oglejte tudi dnevniško datoteko sistemskih dogodkov (v
    pregledovalniku dogodkov) in ugotovite, ali vsebuje vpise za Marvell NDIS
    Miniport Driver. Če vaša težava ni navedena ali če se napaka ponavlja, pošljite
    dnevnik sistemskih dogodkov našemu osebju za tehnično podporo.

    Za nadaljnje informacije se obrnite na našo podporo.

    *** Konec datoteke Berime ***