    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Všetky práva vyhradené.

    setup_041B.htm vytvorené 2013-08-07

    Súbor Readme SETUP.exe

    Podporuje: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Tento balík obsahuje nasledujúce softvérové komponenty:

    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows XP/Server 2003 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS5.1 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows XP/Server 2003 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows Vista/Server 2008 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows Vista/Server 2008 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6.2 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows 7 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6.2 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows 7/Server 2008R2 (64 bitov)
    - Ovládač NDIS6.3 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows 8 (32 bitov)
    - Ovládač NDIS6.3 Miniport verzie 12.10.14.3 pre Windows 8/Windows Server 2012 (64 bitov)

# Tento súbor obsahuje

1 Prehľad
2 Požadovaný súbor
3 Inštalácia

3.1 Inštalácia ovládača
3.2 Inštalácia v tichom režime
3.3 Odinštalovanie ovládača
3.4 Silent Removal
3.5 Driver Extraction

4 Ďalšie možnosti
5 Riešenie problémov

## 1 Prehľad

    Inštalačný balík ovládača obsahuje Marvell NDIS Miniport Driver pre Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    Tento súbor README vysvetľuje postup pri nainštalovaní inštalačného balíka na
    počítač, ktorý používa jeden z nasledujúcich operačných systémov:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    POZNÁMKA: Skontrolujte, či je nainštalovaný Windows aj s najnovšími
              balíkmi Service Pack a aktualizáciami.

## 2 Požadovaný súbor

    Pre nainštalovanie ovládača je potrebný nasledujúci súbor:
    - setup.exe

## 3 Inštalácia

    Na plug & play verziách systému Windows sa adaptér vyhľadá, identifikuje a
    nakonfiguruje automaticky. Zrušte všetky pokusy operačného systému o automatické
    nainštalovanie ovládača.

    POZNÁMKA: Pre nainštalovanie ovládača musíte byť prihlásení ako
              užívateľ s právami správcu.

3.1 Inštalácia ovládača

       setup.exe

3.2 Inštalácia v tichom režime

    Aby ste ovládač nainštalovali v tichom režime, musíte spustiť nasledujúci príkaz:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Odinštalovanie ovládača

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent Removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver Extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Ďalšie možnosti

    Predvolený adresár inštalácie je "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport Driver". Môžete
    ho zmeniť prestavením premennej "INSTALLDIR".

    Príklad:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Stav inštalácie je zaznamenaný v súbore "%WINDIR%\YukonInstall.log". Cestu a
    názov súboru log môžete zmeniť nahradením "%WINDIR%\YukonInstall.log"
    preferovanou cestou a názvom súboru.

## 5 Riešenie problémov

    Ak zaznamenáte akékoľvek problémy s vašim inštalačným balíkom ovládača, opätovne
    si prečítajte vyššie uvedené pokyny a dokumentáciu, dodanú s operačným systémom.

    Okrem toho si pozrite váš súbor denníku so systémovými udalosťami (pomocou
    prehliadača udalostí) a skontrolujte ho na záznamy z Marvell NDIS Miniport
    Driver. Ak váš problém nie je uvedený alebo chyba pretrváva, odošlite váš log
    súbor systémových udalostí nášmu oddeleniu technickej podpory.

    Pre ďalšie informácie kontaktujte naše oddelenie podpory.

    *** Koniec súboru Readme ***