数字键1-7对应简谱的1-7。按数字键时，在对应光标处输入音符，然后光标自动移动到下一个时值。 电脑键盘上的许多键这时有了新的含义： “B”键按下时，再按数字键，输入对应音符的重升音符。 “V”键按下时，再按数字键，输入对应音符的升音符。 “C”键按下时，再按数字键，输入对应音符的还原音符。 “X”键按下时，再按数字键，输入对应音符的降音符。 “Z”键按下时，再按数字键，输入对应音符的重降音符。 （这些键的含义与鼠标输入时相同） 按一下“A”键，音符长度设置为全音符。 按一下“S”键，音符长度设置为1/2音符。 按一下“D”键，音符长度设置为1/4音符。 按一下“F”键，音符长度设置为1/8音符。 按一下“G”键，音符长度设置为1/16音符。 按一下“H”键，音符长度设置为1/32音符。 按一下“U”键，设置音符为高3个八度。 按一下“Y”键，设置音符为高2个八度。 按一下“T”键，设置音符为高1个八度。 按一下“R”键，设置音符为中音 按一下“E”键，设置音符为低1个八度。 按一下“W”键，设置音符为低2个八度。 按一下“Q”键，设置音符为低3个八度。 按一下“F2”键，设置显示分辨率为1/32。 按一下“F3”键，设置显示分辨率为1/16。 按一下“F4”键，设置显示分辨率为1/16的三连音。 第一次看见这么多新的定义可能有点乱，但总共也就是这些，花十分钟定能背下来，比任何汉字输入法都简单。

上一页 | 下一页