Start
Vorherige Nächste
5. Arbeiten mit PhotoLine / 5.6 Scannen

### 5.6.8 Histogrammkorrektur

Mehr Möglichkeiten für den Eingriff auf die Bildkorrektur bietet das Histogramm. PhotoLine zeigt hier im großen Bildbereich in der Mitte, wie häufig (y-Achse) die verschiedenen Helligkeiten (x-Achse) im Bild vorkommen.

Der weniger geübte Anwender sollte nun einfach auf den Knopf Auto klicken und den Dialog mit OK verlassen.

Geübte Anwender können im großen Bildbereich zwei grüne Linien platzieren. Diese Linien geben an, welcher Bereich auf den gesamten Bereich aufgespreizt werden soll. Die Bereiche links bzw. rechts von den grünen Linien werden zwangsläufig auf den minimalen bzw. maximalen Farbbereich gesetzt. Um das Ganze noch etwas komplizierter zu gestalten, kann mit dem Balken Tonwertumfang noch angegeben, auf welchen Bereich der oben angegebene Bereich gespreizt werden soll.