Win10一机双屏安装配置

1. 扩展屏硬件安装

电脑启动后， 插上扩展屏电源，接好HDMI线，并接好扩展屏上的usb线， 这个是触摸屏的线，一定要接。

1. 扩展屏系统设置

在屏幕上按右键， 选择 [显示设置],出现如下画面





① 检测扩展屏

② 方向设置成横向

③ 排列主屏在前， 扩展屏在右， 并顶端对齐

④ 多显示器， 选择 扩展这些显示

⑤设置当前屏为主显示器

1. 扩展屏状态监控

在智行车场盒子或者智行中央收费盒子， 右下界面显示

扩展屏在线状态



扩展屏离线状态



1. 设置任务栏

win10-任务栏 右键-设置-不在多显示器显示可解决，副屏可退出系统的问题

注意事项：

HDMI副屏做热插拔或直接断电会引起车场视频无法显示，重新插上或上电副屏可以恢复，建议现场不要做此操作。

请在声音设置中，禁用BSD HD扬声器,不然会影响对讲

