一机双屏安装配置

1. 扩展屏硬件安装

电脑启动后， 插上扩展屏电源，接好HDMI线，并接好扩展屏上的usb线， 这个是触摸屏的线，一定要接。

1. 扩展屏系统设置

在屏幕上按右键， 选择 [屏幕分辨率],出现如下画面



检测扩展屏

方向设置成横向

排列主屏在前， 扩展屏在右， 并顶端对齐


多显示器， 选择 扩展这些显示

1. 触摸屏设置

进入控制面板， 选择 Tablet PC 设置




出现如下界面， 点击设置按钮




用手指不停点击扩展屏， 指导程序关闭，设置好触摸屏

去除触摸屏鼠标图标， 选择 Table PC 设置， 其他 tab选项



点击 转到“笔和触摸”，选择 触摸 tab页



在触摸指针的 与屏幕上的项交互时显示触摸指针，去掉勾选

1. 扩展屏状态监控

在智行车场盒子或者智行中央收费盒子， 右下界面显示

扩展屏在线状态



扩展屏离线状态



注意事项：

HDMI副屏做热插拔或直接断电会引起车场视频无法显示，重新插上或上电副屏可以恢复，建议现场不要做此操作。

请在声音设置中，禁用BSD HD扬声器,不然会影响对讲

