2. Papier und Druckmedien

2.1. Papierspezifikationen

Fach für automatischen Einzug | Medientyp | Normalpapier, Dünndruckpapier, Spezialpapier (Folien, Karton, Etiketten, Umschläge, dickes Papier usw.)
Mediengröße | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, Papier anpassen
Mediengewicht | 60–163 g/m²
Maximale Kapazität des Faches | 150 Seiten 80 g/m²

| Hinweis: | • Es wird empfohlen, auf Standardpapier zu drucken. • Häufiges Drucken auf Spezialpapier kann die Lebensdauer des Druckers reduzieren. • Die Verwendung von Druckmedien, die nicht den Anforderungen in diesem Benutzerhandbuch entsprechen, kann zu schlechter Druckqualität, vermehrten Papierstaus und einer übermäßigen Abnutzung des Druckers führen. • Eigenschaften wie Papiergewicht, -zusammensetzung und -feuchtigkeit wirken sich erheblich auf die Druckleistung und Ausgabequalität aus. • Beachten Sie bei der Auswahl des Druckmediums Folgendes: 1. Gewünschtes Druckergebnis: Das verwendete Druckmedium muss den Anforderungen des jeweiligen Druckauftrags entsprechen. 2. Oberflächenglätte: Die Oberflächenglätte des Druckmediums kann sich auf die Schärfe des Ausdrucks auswirken. 3. Es ist möglich, dass trotz der Verwendung eines Druckmediums, das alle Anforderungen in diesem Handbuch erfüllt, kein zufriedenstellendes Druckergebnis erzielt wird. In diesem Fall liegt die Ursache möglicherweise in einer falschen Bedienung, zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen bzw. Feuchtigkeit oder anderen Faktoren, auf die Pantum keinen Einfluss hat. Bevor Sie große Mengen eines Druckmediums kaufen, stellen Sie sicher, dass das Druckmedium den Spezifikationen in diesem Benutzerhandbuch entspricht. 4. Durch Verwendung von Druckmedien, die diesen Spezifikationen nicht entsprechen, kann der Drucker beschädigt werden.

2.2. Spezialpapier

Dieser Drucker unterstützt die Verwendung von Spezialpapier. Zu Spezialpapier zählen: Etiketten, Umschläge, Folie, dickes Papier, Karton.

| Hinweis: | • Um ein optimales Druckergebnis zu erzielen, wählen Sie in den Druckeinstellungen den richtigen Drucktyp und die richtige Größe aus, wenn Sie Spezialpapier oder spezielle Druckmedien verwenden. • Wenn Sie spezielle Medien zum Druck verwenden, empfehlen wir, jeweils nur ein Blatt Papier einzulegen.

| Halten Sie sich an folgende Vorgehensweisen:

Typen von Druckmedien | Richtige Vorgehensweise | Falsche Vorgehensweise
Etikette | Verwenden Sie nur Etiketten ohne Kaschierpapier. Legen Sie die Etiketten flach in den Drucker ein. Verwenden Sie nur vollständige Etikettenbögen. Es ist nicht gewährleistet, dass alle auf dem Markt erhältlichen Etiketten den jeweiligen Anforderungen entsprechen. | Verwenden Sie keine zerknickten, sich ablösenden oder beschädigten Etiketten.
Umschlag | Umschläge sollten flach eingelegt werden. | Verwenden Sie keine zerknickten, gefalteten, geklebten oder beschädigten Umschläge. Verwenden Sie keine Umschläge mit Klammern, Klickverschlüssen, Fenster oder Fütterung. Verwenden Sie keine Umschläge mit selbstklebenden Verschlüssen oder anderen synthetischen Materialien.
Folie | Verwenden Sie nur für Laserdrucker geeignetes Transparentpapier. | Verwenden Sie kein Transparentpapier, das nicht für Laserdrucker geeignet ist.
Dickes Papier, Karton | Verwenden Sie nur dickes Papier, das für Laserdrucker geeignet ist und den Gewichtsspezifikationen für diesen Drucker entspricht. | Verwenden Sie kein Papier, das schwerer ist als das maximal empfohlene Papiergewicht für diesen Drucker.

2.3. Einlegen von Papier

2.3.1. Einlegen von Papier in das Fach für automatischen Einzug

1. Öffnen Sie das Papierfach.

2. Passen Sie die Papierführung für den automatischen Einzug auf beiden Seiten durch Verschieben an die Papiergröße an.

3. Klappen Sie das Ausgabefach auf, damit das Papier nicht herunterrutschen oder herunterfallen kann.

4. Legen Sie das Papier mit der Druckseite nach oben in das automatische Papierfach ein.

| Hinweis: | • Bevor Sie Papier einlegen, richten Sie den Papierstapel gerade aus, um einen Papierstau oder einen Fehler beim Einzug zu verhindern. Legen Sie dann das Papier mit der Druckseite nach oben in das Fach.

5. Passen Sie den Papieranschlag an, sodass das Papier nicht verrutschen kann. Um eine normale Papierzufuhr sicherzustellen, führen Sie das untere Teil des Papieranschlags ① in den Schlitz ein, um es gegen Verrutschen zu sichern, und passen Sie dann den blauen Anschlag ② an die Papiergröße an.

| Hinweis: | • Das Papier kann sich möglicherweise stauen oder nicht eingezogen werden, wenn Sie mehr als 150 Blatt in das automatische Papierfach einlegen. • Wenn Sie die Rückseite eines Ausdrucks bedrucken möchten, legen Sie das Blatt mit der zu bedruckenden Seite (d. h. die unbedruckte Seite) nach oben in das Fach. • Beim Drucken auf A5-Papier wird empfohlen, das Papier im Querformat einzuziehen. Hierdurch kann u. U. die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette verlängert werden.

2.4. Nicht druckbarer Bereich

Die grau hinterlegte Fläche zeigt den nicht druckbaren Bereich an.

Verwendung | Papierformat | Oberer und unterer Rand (A) | Linker und rechter Rand (B)
Wird gedruckt | A4 | 5 mm (0,197 Zoll) | 5 mm (0,197 Zoll)
Letter | 5 mm (0,197 Zoll) | 5 mm (0,197 Zoll)

2.5. Leitlinien für die Papierverwendung

• Das Drucken auf Papier oder Druckvorlagen, die eine raue, konkave oder konvexe Oberfläche oder eine ölige, sehr glatte Oberfläche aufweisen, führt zu schlechten Druckergebnissen.

• Stellen Sie sicher, dass das Papier frei von Staub, Flusen usw. ist.

• Papier muss flach und in einer kühlen und trockenen Umgebung gelagert werden.