2. Kağıt ve Yazıcı Medyası

2.1. Kağıt Özellikleri

Otomatik Besleme Tepsisi | Medya Tipi | Düz, ince, özel kağıt (saydam, cardstock, etiket, zarf, kalın, vs.)
Medya Boyutu | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, Kağıdı özelleştirin
Medya Ağırlığı | 60~163g/m²
Maksimum Tepsi Kapasitesi | 150 sayfa 80g/m²

| Not: | • Yazıcı için standart kağıt kullanılması önerilir. • Aşırı miktarda özel kağıt kullanımı, yazıcının servis ömrünü etkileyebilir. • Bu Kullanım Kılavuzunda belirtilen esasları karşılamayan yazıcı medyası, düşük yazdırma kalitesi, artan kağıt sıkışması ve aşırı yazıcı aşınmasına neden olabilir. • Ağırlık, bileşim, doku ve nem gibi özellikler yazıcı performansını ve çıktı kalitesini etkileyen önemli etkenlerdir. • Lütfen yazıcı medyasını seçerken aşağıdaki konulara dikkat edin: 1. İstenen yazdırma etkisi: Seçilen yazıcı medyası, yazdırma görevlerinin gereksinimlerini karşılamalıdır. 2. Yüzey düzgünlüğü: Yazıcı medyasının düzgünlüğü yazıcı çıktısının netliğini etkileyebilir. 3. Bazı yazıcı medyaları burada yer alan tüm kullanım esaslarını karşılayabilir ancak yine de tatmin edici etki bırakmayabilirler. Bu durum yanlış işlem, uygun olmayan sıcaklık ve nem ya da Pantum'un kontrolü dışındaki farklı etkenlerden kaynaklanabilir. Yüksek miktarda yazıcı medyası satın almadan önce, yazıcı medyasının bu Kullanım Kılavuzu'nda belirtilen özellikleri karşıladığından emin olun. 4. Bu özellikleri karşılamayan yazıcı medyası kullanılması yazıcıya hasar verebilir.

2.2. Özel Kağıt

Bu yazıcı, yazdırma için özel kağıt kullanımını destekler. Özel kağıtlara şunlar dahildir: etiket, zarf, şeffaf, kalın, cardstock, vs.

| Not: | • Özel kağıt ya da yazıcı medyası kullanırken, en iyi yazdırma etkisini elde etmek için yazdırma ayarlarında, eşleşen yazdırma tipini ve boyutunu seçtiğinizden emin olun. • Baskı için özel medya kullanıldığında, tek seferde bir nüsha kağıt yüklenmesi önerilir.

| Lütfen aşağıdaki standartları göz önüne alın:

Yazıcı Medyası Tipleri | Doğru Uygulamalar | Yanlış Uygulamalar
Etiket | Yalnızca astar kağıdı açıkta olmayan etiketleri kullanın. Etiketler kullanım sırasında düz olarak yerleştirilmelidir. Yalnızca tüm kağıdı dolduran etiketleri kullanın. Piyasadaki tüm etiketlerin ilgili gereksinimleri karşılayabileceği garanti edilemez. | Buruşuk, kabarcıklı ya da hasarlı etiketlerin kullanılması.
Zarf | Etiketler hizalı olarak yerleştirilmelidir. | Buruşuk, çentikli, sıkışık ya da hasarlı zarfları kullanmayın. Klipsli, çıtçıtlı, pencereli ya da kaplamalı astarlı zarfları kullanmayın. Kendinden yapışkanlı çıkartmalara ya da diğer sentetik malzemelere sahip zarfları kullanmayın.
Saydamlık | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı saydam kağıtları kullanın. | Lazer yazıcılar için uygun olmayan saydam yazıcı medyası kullanmayın.
Kalın, Cardstock | Yalnızca lazer yazıcılarda kullanım için onaylı ve bu yazıcının ağırlık özelliklerini karşılayan ağır kağıtları kullanın. | Ağırlığı bu yazıcının önerilen medya özelliklerini aşan kağıtların kullanılması.

2.3. Kağıt Yerleştirme

2.3.1. Otomatik Besleme Tepsisine Yerleştirme

1. Besleme tepsisini açın.

2. Kağıdın her iki yanına denk gelecek şekilde otomatik besleme kılavuzlarını kaydırın.

3. Kağıdın kaymasını ya da düşmesini önlemek için çıkış tepsisini kaldırın.

4. Kağıdı baskı yüzü yukarı bakacak şekilde otomatik tepsiye yükleyin.

| Not: | • Kağıt yerleştirmeden önce, kağıt sıkışmasını veya besleme hatasını önlemek için kağıt destesini açın ve kağıdı tepsi yazdırma tarafına yerleştirin.

5. Kağıt durdurucuyu, kağıdı yerinde tutacak şekilde ayarlayın. Normal kağıt beslemeyi sağlamak için, alt kağıt durdurucuyu ① yuvasına getirip, dışarı kaymasını engelleyin ve ardından kağıt boyutuna denk gelecek şekilde mavi durdurucuyu ② ayarlayın.

| Not: | • Otomatik tepsiye 150 yapraktan fazla kağıt yüklendiğinde kağıt sıkışabilir ya da besleme yapılamaz. • Yazdırılmış kağıt kullanırken, lütfen yazdırılacak yüzün (boş yüz) yukarıda olmasını sağlayın. • A5 kağıda yazdırma yaparken kağıdın, lazer toner kartuşunun hizmet ömrünü uzatabilecek şekilde, yatay yönde besleme yapılması önerilir.

2.4. Yazdırma Dışı Alan

Gölgeli bölüm yazdırma dışı alanı gösterir.

Kullanım | Kağıt Boyutu | Üst ve Alt Kenar Boşlukları (A) | Sol ve Sağ Kenar Boşlukları (B)
Yazdırılıyor | A4 | 5 mm (0,197 inç) | 5 mm (0,197 inç)
Letter | 5 mm (0,197 inç) | 5 mm (0,197 inç)

2.5. Kağıt Kullanımı Yönergeleri

• Kaba doku, içbükey ya da dışbükey, yağ lekesi ve tam düzgünlüğe sahip kağıt ya da taslaklar, düşük yazdırma performansına sahiptir.

• Lütfen kağıt üzerinde toz, kabartı, vb. olmadığından emin olun.

• Kağıt düz bir yüzeye yerleştirilmeli ve serin ve kuru bir ortamda saklanmalıdır.