7. Yazdırma

7.1. Yazdırma İşlevi

Yazdırma işlevi, Yazdırma Tercihleri içindeki çeşitli özelliklerin ayarlanmasıyla gerçekleştirilebilir. İşlevlerin bazıları aşağıda verilmiştir.

İşlevler | Çizim
Manuel çift yönlü baskı |
Harmanla |
Ters Yazdırma |
Tek kağıtta N sayfa |
Poster Yazdırma (yalnızca Windows sistemi için) |
Yakınlaştırmalı Yazdırma |
Özel Boyut |

| Not: | • Poster yazdırma işlevini etkinleştirmek için Tek kağıtta N sayfada 1 adet 2 x 2 Poster Yazdırmayı seçebilirsiniz. • Yazdırma Tercihlerini açabilirsiniz.Belirli işlevsel açıklamayı görmek için Yardım düğmesini tıklatın.Yardım dosyasını n nasıl açmasını öğrenmek için Bölüm 7.2.3'e bakınız.

7.2. Yazdırma Ayarları

7.2.1. Yazdırma parametresi ayarları

Bir yazdırma işi göndermeden önce ,baskı parametreleri iki şekilde ayarlanabilir (kağıt türü, kağıt boyutu ve kağıt kaynağı olarak).

İşletim sistemi | Yazdırma ayarları işleri geçici değiştirme | Kalıcı Varsayılan ayarları değiştirmek
Windows 7 | 1. "Dosya" menüsünden - "Yazdır" - Yazıcı Seç - "Yazıcı Özellikleri" tıklayın (belirli adımlar işletim sistemi farklılıklara bağlı olarak değişir). | 1. "Dosya" menüsünden -"Denetim Masası" - "Aygıtlar ve Yazıcılar" yı tıklayın. 2. Yazıcı resminin sağına tıklayıp "Yazdırma tercihler" seçin, ve ayarları değiştirin ve saklayın.
macOS | 1. "Dosya" menüsünden "Yazdır" yı tıklayın. 2. Açılan pencereden ayarlarını değiştirin. | 1. "Dosya" menüsünden "Yazdır" yı tıklayın. 2. Açılan pencereden ayarları değiştirin,ön ayarı tıklayarak saklayın. (Her yazdırma süresinde,ön ayar seçilemesini unutmayın,aksi takdirde varsayılan ayar ile baskı yapılacaktır).

| Not : | • Uygulama ayarları yazıcı ayarlarına göre önceliklidir.

7.2.2. Manuel çift yönlü baskı

1. Bu cihazın sürücü programı Manuel Çift Yönlü Baskıyı desteklemektedir.

| Not: | • Kağıt ince ise buruşabilir. • Eğer kağıt kıvrılmışsa, düzleştirin ve otomatik tepsiye geri yerleştirin. • Eğer Manuel Çift Yönlü Baskı fonksiyonu kağıt sıkışmasına neden oluyorsa, işleme için lütfen Bölüm 10.1'e bakın.

2. Yazdırma öncesi, lütfen belirli miktarda kağıdın otomatik tepsiye yüklendiğinden emin olun.

| Not: | • Kağıt yükleme için, lütfen Bölüm 2.2’ye bakınız. • Bazı kağıt ortamları çift yönlü yazdırma için uygun değildir. Çift yönlü yazdırmaya çalışmak yazıcıya zarar verebilir. Kağıt Türü Kalın ya da Şeffaf olduğunda, lütfen Çift Yönlü Yazdırmayı denemeyin. Yazdırma Tercihleri iletişim kutusunda eğer 2 x 2 Poster Baskı işaretliyse, Manuel Çift Yönlü desteklenmeyecektir.

3. Yazdırma adımları aşağıda verilmiştir (yalnızca Windows sistemi için):

a) Yazdırılacak belgeyi uygulamada (örneğin, Not defteri) açın ve Dosya menüsünde Yazdır seçeneğini belirleyin.

b) Pantum yazıcıyı seçin

Yazdırmayı ayarlamak için Tercihler düğmesine tıklayın.

c) Temel sekmesinde Manuel Çift Yönlü seçeneklerini ayarlayın ve ayarları tamamladıktan sonra Tamam düğmesine tıklayın.

d) Yazdır'a tıklayın.

| Not: | • Kağıdın dışarı kaymasını önlemek için çıkış tepsisini kaldırmanız önerilir. Çıkış tepsisini kaldırmamayı seçerseniz, yazdırılan kağıt çıktısını yazıcıdan hemen almanızı öneririz.

e) Manuel Çift Yönlü seçeneğini belirledikten sonra yazdırma görevini gönderin. Bunun ardından sizi sonraki belirli işlemler hakkında bilgilendiren aşağıdaki istem penceresi açılır: Arabirimler, modellere bağlı olarak farklılık göstermektedir.

f) İstem doğrultusunda kağıdı ters çevirdikten sonra, diğer yüzü yazdırmaya geçmek için yazıcının Devam düğmesine basın.

g) Bu istem penceresini kapatmak için Kapat düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir sonraki Manuel Çift Yönlü görevi gelene kadar açılmayacaktır.

7.2.3. Yardım Belgesini Açma

Yazdırma Tercihleri seçeneğini açabilir ve "Yardım" düğmesine tıklayabilirsiniz (yalnızca Windows sistemi için). Yardım belgesi, yazdırma ayarları hakkında bilgiler bulabileceğiniz kullanım kılavuzunu içerir.

7.3. Yazdırma Görevini İptal Etme

Yazdırma işlemi sırasında istediğiniz görevi iptal etmek için kontrol panelinde İptal/Devam düğmesine basın.