    此模块是将一些AutoCAD的辅助功能，以菜单的形式添加到AutoCAD中，使用说明如下：

    第一步：单击（打勾为选中）各组功能中所需要的功能。

    第二步：点击“向AutoCAD添加功能菜单”按钮。此时，如AutoCAD已打开，将直接添加。如AutoCAD未打开，则自动启动后添加。“CEDA功能菜单”位于整个菜单的最右侧。添加过程视电脑配置需要4~10秒不等，耐心等待，添加成功后将出现“成功添加”提示对话框。建议添加前启动AutoCAD，缩短等待时间。

    注1：成功添加后，关闭CEDA不影响“功能菜单”的使用。

    注2：CEDA不对AutoCAD配置做任何修改，“功能菜单”将随AutoCAD的关闭而自动卸载。

    注3：“功能菜单”成功添加后就不能再修改了，要添加或删除一些功能项需要关闭AutoCAD后重复第一步和第二步。

    注4：CEDA会自动记录您上一次勾选的功能项，以便您常用的一些功能无需每次添加时都去点击。

    注5：在有些电脑上发现，当CEDA放在桌面时，第二组功能无法正常加载。解决方法，将CEDA复制到其它地方，如D盘。

    注6：如果您有更好的AutoCAD二次开发的功能模块，请联系我们，我们会及时添加进去。

使用技巧1：快速修改图层和线型

问题：经常碰到图纸的图层不符合规定，如PVCAD出的图，图层很乱，或者从别处考来的图，线型图层不合规定。

    解决方法：在“CAD功能菜单”模块中，向AutoCAD添加“关闭未选中层”、“关闭选中层”、“打开所有层”3个功能菜单。灵活使用这3个功能菜单即可到达快速修改图层和线型的目的。如要把A层的所有对象改到B层，先点击“关闭未选中层”，然后选中A层某对象，连续空格，这时除A层外的其它层均关闭，框选A层所有对象，改为B层即可，最后点击“打开所有层”。很好用的。

使用技巧2：快速标注焊接符号

    焊接符号的标注应符合GBT 324-2008 《焊缝符号表示法》。

    在“CAD功能菜单”模块中，向AutoCAD添加“焊接符号标注”功能。帮您快速实现规范标注。