                  齿轮、轴承等的计算  版本4.5

    本软件能完成以下功能：
    1、圆柱齿轮计算包括:设计计算、几何计算、精度计算、圆柱齿轮
副极限侧隙计算、齿轮强度校核(包括开式传动)、 NGW型行星头几何参
数及动力参数的确定、摆线齿轮齿形坐标计算、太阳轮齿向修形计算、
双联齿轨轮齿形坐标计算以及生成齿轨轮加工程序；双圆弧齿轮的几何
计算、精度计算、强度计算、模数计算;销齿传动的几何尺寸计算、求销
齿直径、强度校核计算; 两级(或三级)圆柱齿轮减速器和圆锥-圆柱减速
器的参数计算;齿轮齿条的几何计算; 交错轴斜齿轮的几何计算，渐开线
圆柱齿轮轮齿受力分析。
    2、锥齿轮主要尺寸初步确定，各种锥齿轮几何计算，锥齿轮作用力
的计算、锥齿轮强度校核和精度计算。
    3、弧齿、摆线齿准双曲面齿轮的几何计算、强度校核计算以及由安
全系数求大轮大端分度圆直径d2。
    4、小模数齿轮、蜗杆的几何计算、精度计算等。
    5、齿轮刀具设计：包括盘形齿轮铣刀设计、指状齿轮铣刀设计、整
体高速钢齿轮滚刀设计、带触角及倒缘剃前滚刀设计、 双齿形角剃前滚
刀设计、外啮合直齿插齿刀设计、 直齿内齿轮插齿刀设计、斜齿插齿刀
设计、剃前插齿刀齿顶凸角设计、 专用剃齿刀设计。
    6、各种蜗杆的几何计算、强度计算、精度计算。
    7、向心轴承强度计算、判断斜齿轮轴向力的方向。
    8、渐开线花键精度计算、 花键挤压强度校核、渐开线花键强度校核。
    9、由量柱距求公法线长度和变位系数。
    10、由公法线长度求量柱距和变位系数。
    11、德国标准DIN5480-1991的花键计算。
    12、轴的计算包括:扭矩轴直径的计算、轴的强度计算和行星架柱子
的强度计算。
    13、可以查某些资料：常用材料的工作条件和热处理、普通平键表
格、两个德国花键标准DIN5480、DIN5482.pdf。
    14、应用程序里包括:滚筒叶片计算、组合厚壁圆筒计算、钢材应力
松弛计算、角度格式转换、功率转矩转速互化、零件重量计算和电子琴。
  
    在使用软件时，请注意一些蓝色的标签，鼠标移到上面，指针会变
成手形，表明按下鼠标左键会有帮助信息！

    注意！本软件可以免费试用30次，如果要继续使用，必须注册或购买
软件锁，注册成功或有软件锁，就可继续使用。
 

    3.9版本更新内容如下：
    1.在资料栏里又增加了AUTOCAD用的3个lisp程序;
    2.齿轮几何计算增加了分圆弦齿厚的计算。

    4.0版本更新内容如下：
    在注册说明里增加了深圳电话。软件价格改为121元或171元；

    4.1版本更新内容如下：
    1.弧齿锥齿轮几何计算中的螺旋角计算作了修改，并改进了刀盘直径的确定方法；
    2.变更了农业银行的卡号；

    4.2版本更新内容如下：
    1.增加了渐开线圆柱齿轮轮齿受力分析；
    2.修改了农业银行的开户行；
    
    4.3版本更新内容如下：
    修改了渐开线圆柱齿轮精度（2008）计算中的错误；

    4.4版本更新内容如下：
    再次修改渐开线圆柱齿轮精度（2008）计算中的错误；

    4.5版本更新内容如下：
    1.修改了锥齿轮精度计算调用的数据文件;
    2.增加了带变位系数的渐开线花键精度计算。


    作者：蒋铮
    西安手机：13679160660李  13096912402蒋
    深圳手机：15602981805
    QQ号：909478526 蒋工
    电子邮箱：d4w44@126.com
