[Settings]
DebugOutFile = 0
Move8Unit = 0
XMoveEnable = 1
XMove = 0
Landscape_Compress = 0
COMPRESS_VALUE = 100
TrimLeft = 0
GraphicProcessMethod = 0

[ImageProcess_]
TrimLeft = 0
TrimTop = 0
MoveX = 0
MoveY = 0
CompressRate = 100

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[GlobalSettings]
PrinterName = Jolimark FP-830K
MenuVersion = 0
MenuDisplayExe = JMSettingManager2
LogoDisplay = 0
InfoColor = 0
IconScheme = 2
EnterInstruction = 1B 1D 1E 05 01 1B 1D 1F
SaveInstruction = 1B 1D 1E 05 02 1B 1D 1F
InstructionTail = 1B 1D 1F
GetInstructionClass = 1B 1D 1E 05 03
AffirmReadDisable = 0
ReturnPrefix = 1B 1D 1E 05 03
TimeOutItem = 5000
TimeOutPage = 5000
ReadOnLastFail = 1
WriteReadDelay = 50
ReadMenuDelay = 50
SleepBeforeRead = 0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[BaseSection]
ItemCount = 12

[BaseItemME]
Name = Base
Icon = 00_Base
Title.CN = 常用设置
Note.CN = 打开常用设置窗口。
Title.EN = Common use settings
Note.EN = Open the window of Common use setting. 
Title.CHT = 常用設置
Note.CHT = 打開常用設置視窗。

[BaseItem00]
Name = Advance
Icon = 00_Advance
Title.CN = 非驱程打印设置
Note.CN = 打开Windows驱动程序没有使用到的打印设置。
Title.EN = Non-driver print setup
Note.EN =  Open the settings which have not been used by Windows driver. 
Title.CHT = 非驅程列印設置
Note.CHT = 打開Windows驅動程式沒有使用到的列印設置。

[BaseItem99]
Name = Maintenance
Icon = 99_Maintenance
Title.CN = 打印机维护
Note.CN = 打开打印机维护窗口。
Title.EN =  Printer maintenance
Note.EN = Open the window of printer maintenance.
Title.CHT = 印表機維護
Note.CHT = 打開印表機維護視窗。

[BaseItem02]
Name = Paper_Sign
Icon = 31_Paper_Sign
Title.CN = 任意位进纸
Note.CN = 功能开启后，打印机自动检测纸张位置，并将打印内容打印在纸张左右边界内。
Title.EN = Paper Sign
Note.EN = Select this function on, printer would detect the paper position automatically and print out the printing content within the right and left edges of the paper. 
Title.CHT = 任意位進紙
Note.CHT = 功能開啟後，印表機自動檢測紙張位置，並將列印內容列印在紙張左右邊界內。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0C
GetInstruction = 24
RuleType = Enum
Rule.CN =       0=关\r  1=开\r
Rule.EN =       0=OFF\r  1=ON\r
Rule.CHT =      0=OFF\r  1=ON\r
Default =  1

[BaseItem03]
Name = Prt_Speed
Icon = 09_Prt_Speed
Title.CN = 		打印速度
Note.CN =  		设置打印机的打印速度。打印速度越高，打印的分辩率会越低。
Title.EN = 		Print Speed
Note.EN =  		Set the print speed of printer. Print speed is higher while the printing resolution is lower. 
Title.CHT = 	列印速度
Note.CHT =  	設置印表機的列印速度。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0F 
GetInstruction = 0E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=常速\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.CHT =  	0=常速\r  1=高速\r  2=超高速\r
Rule.EN =  		0=NORMAL\r  1=HIGH\r  2=HIGH 2\r
Default = 		0

[BaseItem04]
Name = Left_Space
Icon = 32_Left_Space
Title.CN =      纸张左边距
Note.CN =       设置纸张左页边界与起始打印位置之间的距离（仅开启任意位进纸功能时才有效）。
Title.EN =      Left Space
Note.EN =       Set the distance between paper left edge and printing home position. (Only valid when ANY POSITION PAPER FEED function is on.)
Title.CHT =     紙張左邊距
Note.CHT =      選擇第一個列印字元到左紙邊的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0B
GetInstruction = 0A
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 Inch \r
Default =  0

[BaseItem05]
Name = Prt_Direction
Icon = 10_Prt_Direction
Title.CN = 		打印方向
Note.CN =  		设置打印方向为双向、单向或按驱程指令自动选择打印方向。
Title.EN = 		Print Dir
Note.EN =  		Set printing direction as unidirectional mode, bidirectional mode or auto mode which is according to the drive instruction. 
Title.CHT = 	列印方向
Note.CHT =  	設置列印方向為雙向、單向或按驅程指令自動選擇列印方向。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 08 
GetInstruction = 07
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=双向\r  1=单向\r  2=自动\r
Rule.EN =  		0=BI-DIR\r  1=UNI-DIR\r  2=AUTO\r
Rule.CHT =  	0=雙向\r  1=單向\r  2=自動\r
Default = 		2

[BaseItem06]
Name = Head_Blank
Icon = 04_Head_Blank
Title.CN = 		单页纸页顶距
Note.CN =  		设置单页纸页顶边界与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Tof Cut Sheets
Note.EN =  		Set the distance between cut sheet top edge and the printing home position.
Title.CHT = 	單頁紙頁頂距
Note.CHT =  	設置單頁紙頁頂邊界與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 13
GetInstruction = 4B
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		10
ParameterCount = 2

[BaseItem07]
Name = Copy_Mode
Icon = 14_Copy_Mode
Title.CN = 		复写能力
Note.CN =  		根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
Title.EN = 		Copy Mode
Note.EN =  		According to customer's printing request, select the suitable copy mode. 
Title.CHT = 	複寫力度
Note.CHT =  	根据纸张的实际联数或客户实际打印需要，选择合适的复写能力。（加强复写是由打印机自动两次打印完成）
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 10
GetInstruction = 0F
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		7=自动\r  0=1联\r  1=2联\r  2=3联\r  3=4联\r  4=5联\r  5=6联\r  6=7联\r
Rule.EN =  		7=Auto\r  0=Single-ply\r  1=2-ply\r  2=3-ply\r  3=4-ply\r  4=5-ply\r  5=6-ply\r  6=7-ply\r
Rule.CHT =  	7=自動\r  0=1聯\r  1=2聯\r  2=3聯\r  3=4聯\r  4=5聯\r  5=6聯\r  6=7聯\r
Default = 		7

[BaseItem08]
Name = Back_HeadBlank
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		连续纸页顶距
Note.CN =  		设置连续纸页顶边界与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Tof Continuous
Note.EN =  		Set the distance between tractor paper top edge and the printing home position. 
Title.CHT = 	連續紙頁頂距
Note.CHT =  	設置連續紙頁頂邊界與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 12
GetInstruction = 4A
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		10
ParameterCount = 2

[BaseItem09]
Name = Quiet_Mode
Icon = 12_Quiet_Mode
Title.CN = 		静音方式
Note.CN =  		功能开启后，打印噪音降低，打印速度下降。
Title.EN = 		Quite Mode
Note.EN =  		Select this function on, both the print noise and  print speed are reduced.
Title.CHT = 	靜音方式
Note.CHT =  	功能開啟後，列印噪音降低，列印速度下降。
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 06
GetInstruction = 1E
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  1=开\r
Rule.CHT =  		0=關\r  1=開\r
Rule.EN =  	0=OFF\r  1=ON\r
Default = 		0

[BaseItem10]
Name = Peeling_Pos
Icon = 06_Peeling_Pos
Title.CN = 		撕纸位调整
Note.CN =  		连续纸页缝与打印机撕纸位置一致时的补偿值。
Title.EN = 		Peeling  Position
Note.EN =  		Set the compensatory value to aim the paper gap of tractor paper at the tear off bar of printer.
Title.CHT = 	撕紙位調整
Note.CHT =  	連續紙處於撕紙位置時，調整連續紙的頁縫與印表機撕紙位置的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 08 00
GetInstruction = 36
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-40 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-40 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-40 \r  Max=60 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		0

[BaseItem11]
Name = Compress
Icon = 07_Compress
Title.CN = 		压缩打印
Note.CN =  		功能开启后，打印机对打印内容按设定的百分比进行横向压缩，打印速度自动定为常速。选择自动压缩，打印机会自动检测纸张宽度，选择适当百分比进行横向压缩。
Title.EN = 		Compress Prt
Note.EN =  		Select this function on, printer would print out transverse compressed content according to the selected percentage. Print speed would be set to normal speed automatically. Select auto-compress, printer would detect paper width automatically and choose the proper percentage to print.
Title.CHT = 	壓縮列印
Note.CHT =  	功能開啟後，對列印的內容按設定的百分比進行橫向壓縮，列印速度限定為常速。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0E 
GetInstruction = 0D
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=关\r  5=自动\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.EN =  		0=OFF\r  5=AUTO\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Rule.CHT =  	0=關\r  5=自動\r  1=75%\r  3=66%\r  2=50%\r
Default = 		0

[BaseItem12]
Name = High_Quality
Icon = 15_High_Quality
Title.CN = 		打印质量
Note.CN =  		功能开启后，增强打印的清晰度（打印速度会下降）。
Title.EN = 		High Density
Note.EN =  		Select this function on, printing definition is enhanced while the print speed is reduced.
Title.CHT = 	列印質量
Note.CHT =  	功能開啟後，增強列印的清晰度，列印速度下降。
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 05
GetInstruction = 16
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=正常\r  1=信函\r
Rule.CHT =  	0=正常\r  1=信函\r
Rule.EN =  		0=Normal\r  1=Letter\r
Default = 		0

[BaseItem01]
Name = Invoice_Type
Icon = 47_Invoice_Type
SubGroup = 64
Title.CN = 		票据类型
Note.CN =  		设置打印纸张的类型（针对所选的纸张类型，打印机自动使用对应的页面设置，以更好、更方便的实现精确打印）。
Title.EN = 		Invoice Type
Note.EN =  		Set the type of invoice(to achieve precise printing to better, more convenient for the types, the paper selected printer automatically use the page setup).
Title.CHT = 	紙張類型
Note.CHT =  	設置打印紙張的類型（針對所選的紙張類型，印表機自動使用對應的頁面設置，以更好、更方便的實現精確列印）。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 16
GetInstruction = 4C
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=票据1\r  1=票据2\r  2=票据3\r  3=卡片1(卡片)\r  4=卡片2(水平证本)\r
Rule.CHT =  	0=票據1\r  1=票據2\r  2=票據3\r  3=卡片1(卡片)\r  4=卡片2(水準證本)\r
Rule.EN =  		0=Invoice 1\r  1=Invoice 2\r  2=Invoice 3\r  3=Card 1(Card)\r  4=Card 2(horizontal)\r
Default = 		0

[SubGroup64]
ItemCount = 4

[SubGroup64Item01]
Name = Head_Blank
Icon = 04_Head_Blank
Title.CN = 		单页纸页顶距
Note.CN =  		分别设置纸张页顶边界、左边界与起始打印位置的距离，及复写能力。
Title.EN = 		Tof Cut Sheets
Note.EN =  		Set the distance between cut sheet, top edge and the printing home position and Copy Mode.
Title.CHT = 	單頁紙頁頂距
Note.CHT =  	分別設置紙張頁頂邊界、紙張左邊界與起始列印位置的距離，及複寫能力。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 13
GetInstruction = 4B
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		10
ParameterCount = 2

[SubGroup64Item02]
Name = Back_HeadBlank
Icon = 05_Back_HeadBlank
Title.CN = 		连续纸页顶距
Note.CN =  		设置连续纸页顶边界与起始打印位置之间的距离。
Title.EN = 		Tof Continuous
Note.EN =  		Set the distance between tractor paper top edge and the printing home position. 
Title.CHT = 	連續紙頁頂距
Note.CHT =  	設置連續紙頁頂邊界與起始列印位置之間的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 12
GetInstruction = 4A
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		10
ParameterCount = 2

[SubGroup64Item03]
Name = Left_Space
Icon = 32_Left_Space
Title.CN =      纸张左边距
Note.CN =       设置纸张左页边界与起始打印位置之间的距离（仅开启任意位进纸功能时才有效）。
Title.EN =      Left Space
Note.EN =       Set the distance between paper left edge and printing home position. (Only valid when ANY POSITION PAPER FEED function is on.)
Title.CHT =     紙張左邊距
Note.CHT =      選擇第一個列印字元到左紙邊的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0B
GetInstruction = 0A
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 Inch \r
Default =  0

[SubGroup64Item04]
Name = Copy_Mode
Icon = 14_Copy_Mode
Title.CN = 		复写能力
Note.CN =  		根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
Title.EN = 		Copy Mode
Note.EN =  		According to customer's printing request, select the suitable copy mode. 
Title.CHT = 	複寫力度
Note.CHT =  	根据纸张的实际联数或客户实际打印需要，选择合适的复写能力。（加强复写是由打印机自动两次打印完成）
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 10
GetInstruction = 0F
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		7=自动\r  0=1联\r  1=2联\r  2=3联\r  3=4联\r  4=5联\r  5=6联\r  6=7联\r
Rule.EN =  		7=Auto\r  0=Single-ply\r  1=2-ply\r  2=3-ply\r  3=4-ply\r  4=5-ply\r  5=6-ply\r  6=7-ply\r
Rule.CHT =  	7=自動\r  0=1聯\r  1=2聯\r  2=3聯\r  3=4聯\r  4=5聯\r  5=6聯\r  6=7聯\r
Default = 		7



[BaseItem02_]
Name = Invoice_Type
Icon = 47_Invoice_Type
SubGroup = 2
Title.CN = 		卡片类型
Note.CN =  		设置打印证本、卡片的类型（针对所设置的类型，打印机自动选择对应的页面设置。）
Title.EN = 		Invoice Type
Note.EN =  		Set the type of invoice.
Title.CHT = 	紙張類型
Note.CHT =  	設置列印發票類型（針對紙張類型，印表機自動選擇對應的頁面設置。）
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 16
GetInstruction = 4C
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		0=卡片1\r  1=卡片2（水平证本）\r  2=卡片3（垂直证本）\r
Rule.CHT =  	0=票據1\r  1=票據2\r  2=票據3\r  3=卡片\r
Rule.EN =  		0=Invoice 1\r  1=Invoice 2\r  2=Invoice 3\r  3=Card\r
Default = 		0

[SubGroup02]
ItemCount = 4
[1]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		页长
Note.CN =  		设定单页纸、连续纸一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	頁長
Note.CHT =	 	設定單頁紙、連續紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Form Lenght
Note.EN =  		Set the length of your print paper, for both cut sheets and tractor paper. Printer feeds to next page according to the selected form length. If the print data with form length instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 05
GetInstruction = 04
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Rule.EN =		0=3 INCH       (76.2mm)\r  1=3.5 INCH    (88.9mm)\r   2=11/3 INCH  (93.1mm)\r   3=4 INCH       (101.6mm)\r  4=5 INCH       (127mm)\r  5=5.5 INCH    (139.7mm)\r  6=6 INCH       (152.4mm)\r  7=7 INCH       (177.8mm)\r  9=11 INCH     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 INCH     (304.8mm)\r  12=14 INCH     (355.6mm)\r
Rule.CHT =     	0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Default =		10

[SubGroup02Item01]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		自定义页长
Note.CN =  		设定页长，页顶距、左边距，及打印机的复写能力。
Title.EN = 		Tof Continuous
Note.EN =  		
Title.CHT = 	連續紙頁頂距
Note.CHT =  	
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 12
GetInstruction = 4A
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=30 \r  Max=220 \r  Step=5 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		50
ParameterCount = 2

[SubGroup02Item02]
Name = Head_Blank
Icon = 04_Head_Blank
Title.CN = 		单页纸页顶距
Note.CN =  		分别设置纸张页顶边界、纸张左边界与起始打印位置的距离。
Title.EN = 		Tof Cut Sheets
Note.EN =  		Set the distance between cut sheet top edge and the printing home position.
Title.CHT = 	單頁紙頁頂距
Note.CHT =  	分別設置紙張頁頂邊界、紙張左邊界與起始列印位置的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 13
GetInstruction = 4B
RuleType =  	Serial
Rule.CN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 INCH \r
Rule.CHT =  	Min=-19 \r  Max=70 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.423 \r  Title= /60 英寸 \r
Default = 		10
ParameterCount = 2

[SubGroup02Item03]
Name = Left_Space
Icon = 32_Left_Space
Title.CN =      纸张左边距
Note.CN =       设置纸张左页边界与起始打印位置之间的距离（仅开启任意位进纸功能时才有效）。
Title.EN =      Left Space
Note.EN =       Set the distance between paper left edge and printing home position. (Only valid when ANY POSITION PAPER FEED function is on.)
Title.CHT =     紙張左邊距
Note.CHT =      選擇第一個列印字元到左紙邊的距離。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0B
GetInstruction = 0A
RuleType =      Serial
Rule.CN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.CHT =  	Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 英寸 \r
Rule.EN =  		Min=0 \r  Max=5 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=2.54 \r  Title= /10 Inch \r
Default =  0

[SubGroup02Item04]
Name = Copy_Mode
Icon = 14_Copy_Mode
Title.CN = 		复写能力
Note.CN =  		根据客户实际打印需要，选择合适的复写能力。
Title.EN = 		Copy Mode
Note.EN =  		According to customer's printing request, select the suitable copy mode. 
Title.CHT = 	複寫力度
Note.CHT =  	根据纸张的实际联数或客户实际打印需要，选择合适的复写能力。（加强复写是由打印机自动两次打印完成）
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 10
GetInstruction = 0F
RuleType =  	Enum
Rule.CN =  		7=自动\r  0=1联\r  1=2联\r  2=3联\r  3=4联\r  4=5联\r  5=6联\r  6=7联\r
Rule.EN =  		7=Auto\r  0=Single-ply\r  1=2-ply\r  2=3-ply\r  3=4-ply\r  4=5-ply\r  5=6-ply\r  6=7-ply\r
Rule.CHT =  	7=自動\r  0=1聯\r  1=2聯\r  2=3聯\r  3=4聯\r  4=5聯\r  5=6聯\r  6=7聯\r
Default = 		7

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[AdvanceSection]
ItemCount = 13

[AdvanceItem01]
Name = Char_Mode
Icon = 17_Char_Mode
Title.CN = 		字符模式
Note.CN =  		设置打印机接收到字符打印任务时，按英文模式(ASCII)打印或中文模式(汉字)打印。
Title.CHT = 	字元模式
Note.CHT =	 	設置印表機接收到字元列印任務時，按英文模式(ASCII)列印或中文模式(漢字)列印。
Title.EN = 		Char. Mode
Note.EN =  		Select ASCII or Chinese character mode to print when the printer receives character printing task. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0A
GetInstruction = 09
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ASCII\r  1=汉字\r      
Rule.CHT =		0=ASCII\r  1=漢字\r      
Rule.EN =     	0=ASCII\r  1=CHINA\r   
Default =		1

[AdvanceItem02]
Name = Form_Length
Icon = 02_Form_Length
Title.CN = 		页长
Note.CN =  		设定单页纸、连续纸一页的长度。打印机会按选定的页长进行换页。如果打印数据带有页长指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	頁長
Note.CHT =	 	設定單頁紙、連續紙一頁的長度。印表機會按選定的頁長進行換頁。如果列印資料帶有頁長指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Form Lenght
Note.EN =  		Set the length of your print paper, for both cut sheets and tractor paper. Printer feeds to next page according to the selected form length. If the print data with form length instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 05
GetInstruction = 04
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Rule.EN =		0=3 INCH       (76.2mm)\r  1=3.5 INCH    (88.9mm)\r   2=11/3 INCH  (93.1mm)\r   3=4 INCH       (101.6mm)\r  4=5 INCH       (127mm)\r  5=5.5 INCH    (139.7mm)\r  6=6 INCH       (152.4mm)\r  7=7 INCH       (177.8mm)\r  9=11 INCH     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 INCH     (304.8mm)\r  12=14 INCH     (355.6mm)\r
Rule.CHT =     	0=3 英寸       (76.2mm)\r  1=3.5 英寸    (88.9mm)\r   2=11/3 英寸  (93.1mm)\r   3=4 英寸       (101.6mm)\r  4=5 英寸       (127mm)\r  5=5.5 英寸    (139.7mm)\r  6=6 英寸       (152.4mm)\r  7=7 英寸       (177.8mm)\r  9=11 英寸     (279.4mm)\r     10=A4              (297mm)\r  11=12 英寸     (304.8mm)\r  12=14 英寸     (355.6mm)\r
Default =		10

[AdvanceItem03]
Name = Font
Icon = 18_Font
Title.CN = 		英文字体
Note.CN =  		设置打印机接受到字符打印任务时，按何种英文字体打印。如打印数据待有字体指令，以打印数据指令为优先。（仅“字符模式”选择“ASCII”设置时有效）
Title.CHT = 	英文字體
Note.CHT =	 	設置在列印資料（英文字元模式）中未指定使用字體時，印表機使用的英文字體。
Title.EN = 		Font
Note.EN =  		Select or cancel using ASCII font to print when printer receives character printing task. If the print data with character instruction, printer gives priority to print data instruction. (Only valid when CHARACTER MODE choose ASCII)
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 01
GetInstruction = 00
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.EN =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Rule.CHT =		0=ROMAN\r  1=SANS SER\r  2=COURIER\r  3=PRESTIGE\r  4=SCRIPT\r  5=OCR-B\r  6=OCR-A\r  7=ORATOR\r
Default =		0

[AdvanceItem04]
Name = Page_Skip
Icon = 08_Page_Skip
Title.CN = 		跳过页缝
Note.CN =  		功能开启后，打印机自动在连续纸的页缝位置保留一英寸（25.4mm）的空白。如果打印数据带有页边距设置的指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	跳過頁縫
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機自動在連續紙的頁縫位置保留一英寸空白。如果應用程式中帶有頁邊距設置，以應用程式的參數優先。
Title.EN = 		Page Skip
Note.EN =  		Select this function on, printer would leave one inch(25.4mm) margin at the gap of the tractor paper automatically. If the print data with page margin instruction, printer would give priority to print data instruction. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 06
GetInstruction = 05
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[AdvanceItem05]
Name = Eng_Pitch
Icon = 19_Eng_Pitch
Title.CN = 		英文间距
Note.CN =  		选择英文字符的字符间距。
Title.CHT = 	英文間距
Note.CHT =	 	選擇英文字元的字元間距。
Title.EN = 		Eng Pitch
Note.EN =  		Set the pitch to determine the horizontal spacing of the printed ASCII.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 02
GetInstruction = 01
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例项\r
Rule.EN =		0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=PROPORTIONAL\r
Rule.CHT =     	0=10 CPI\r  1=12 CPI\r  2=15 CPI\r  3=比例項\r
Default =		0

[AdvanceItem06]
Name = Line_Spacing
Icon = 01_Line_Spacing
Title.CN = 		行距
Note.CN =  		设定一行的高度。如果打印数据带有行距指令，以打印数据指令为优先。
Title.CHT = 	行距
Note.CHT =	 	設定一行的高度。如果列印資料帶有行距指令，以列印資料指令為優先。
Title.EN = 		Line Spacing
Note.EN =  		Set the vertical spacing of the printed characters. If the print data with spaced instruction, printer would give priority to print data instruction.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 04
GetInstruction = 03
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Rule.EN =		0=6 LPI (4.2mm)\r  1=8 LPI (3.2mm)\r
Rule.CHT =     	0=6 LPI (4.2mm/行)\r  1=8 LPI (3.2mm/行)\r
Default =		0

[AdvanceItem07]
Name = Chi_Pitch
Icon = 20_Chi_Pitch
Title.CN = 		中文间距
Note.CN =  		选择中文字符的字体宽度。
Title.CHT = 	中文間距
Note.CHT =	 	選擇中文字元的字體寬度。
Title.EN = 		Chi Pitch
Note.EN =  		Set the pitch to determine the horizontal spacing of the printed Chinese.
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 03
GetInstruction = 02
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Rule.EN =		0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Rule.CHT =     	0=6.7 CPI\r  1=7.5 CPI\r
Default =		0

[AdvanceItem08]
Name = Form_Lock
Icon = 03_Form_Lock
Title.CN = 		页长锁定
Note.CN =  		功能开启后，将锁定打印机按打印机内部页长菜单的设定值进行换页，不受打印数据页长指令影响。
Title.CHT = 	頁長鎖定
Note.CHT =	 	功能開啟後，將鎖定印表機按機內頁長功能表的設定值進行換頁，不受電腦發過來的列印任務裡的頁長命令的影響。
Title.EN = 		Form Lock
Note.EN =  		Select this function on, the form length setting would be locked. Printer feeds to next page according to the current setting value and would not affected by the form length instruction of the print data. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 11
GetInstruction = 10
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[AdvanceItem09]
Name = Slash_Zero
Icon = 21_Slash_Zero
Title.CN = 		零号加斜线
Note.CN =  		功能开启后，数字0带有斜线，以区分数字 0 和英文字母O。
Title.CHT = 	零號加斜線
Note.CHT =	 	功能開啟後，數位0帶有斜線，以區分數位 0 和英文字母O。
Title.EN = 		Slash Zero
Note.EN =  		Select or cancel the printing of a slash (/) through zero to distinguish it from the letter O.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 01
GetInstruction = 12
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[AdvanceItem10]
Name = Auto_LF
Icon = 13_Auto_LF
Title.CN = 		自动换行
Note.CN =  		功能开启后，打印机每收到一个回车指令后，自动进纸一行。
Title.CHT = 	自動換行
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機每收到一個回車指令後，自動進紙一行。
Title.EN = 		Auto LF
Note.EN =  		Select this function on, printer would advance the paper one line automatically after receiving every carriage return instruction. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 07
GetInstruction = 1F
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[AdvanceItem11]
Name = Char_Set
Icon = 23_Char_Set
Title.CN = 		字符表
Note.CN =  		选择使用斜体字符或正常图形字符。
Title.CHT = 	字元表
Note.CHT =	 	選擇使用斜體字元或正常圖形字元。
Title.EN = 		Char. Set
Note.EN =  		Select character set into Italic Character or Graphic Character.
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 03
GetInstruction = 14
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=图形\r  0=斜体\r 
Rule.CHT =		1=圖形\r  0=斜體\r 
Rule.EN =     	1=GRAPHICS\r  0=ITALICS\r 
Default =		0

[AdvanceItem12]
Name = Emulation
Icon = 16_Emulation
Title.CN = 		仿真指令
Note.CN =  		选择打印机当前的控制指令集。
Title.CHT = 	仿真指令
Note.CHT =	 	選擇印表機當前的控制指令集。
Title.EN = 		Emulation
Note.EN =  		Select printer's control commands. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 0C
GetInstruction = 0B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=EPSON\r  1=OKI\r  
Rule.EN =		0=EPSON\r  1=OKI\r  
Rule.CHT =     	0=EPSON\r  1=OKI\r  
Default =		0

[AdvanceItem13]
Name = Intl_Char
Icon = 22_Intl_Char
Title.CN = 		国际字符集
Note.CN =  		根据不同国家的字符使用情况，选择对应的打印机内部字符集。
Title.CHT = 	國際字元集
Note.CHT =	 	根據不同國家的字元使用情況，選擇對應的印表機內部字元集。
Title.EN = 		Intl Char Set
Note.EN =  		According to different national characters use circumstances, choose  the corresponding printer internal character set. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 01 02
GetInstruction = 13
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=美国\r  1=法国\r  2=德国\r  3=英国\r  4=丹麦I\r  5=瑞典\r  6=意大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麦II \r 11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韩国\r  14=LEGAL\r  15=荷兰\r  16=土耳其\r
Rule.CHT =		0=美國\r  1=法國\r  2=德國\r  3=英國\r  4=丹麥I\r  5=瑞典\r  6=義大利\r  7=西班牙I\r  8=日本\r  9=挪威\r  10=丹麥II\r  11=西班牙II\r  12=拉丁美洲\r  13=韓國\r  14=LEGAL\r  15=荷蘭\r  16=土耳其\r
Rule.EN =     	0=U.S.A.\r  1=FRANCE\r  2=GERMANY\r  3=U.K.\r  4=DENMARK 1\r  5=SWEDEN\r  6=ITALY\r  7=SPAIN 1\r  8=JAPAN\r  9=NORWAY\r  10=DENMARK 2\r  11=SPAIN 2\r  12=LATIN AM\r  13=KOREA\r  14=LEGAL\r  15=HOLAND\r  16=TURKEY\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/// *********************************************************************** ///
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
[MaintenanceSection]
ItemCount = 14

[MaintenanceItem14]
Name = Prt_Speed
Icon = 09_Prt_Speed
Title.CN = 		中文甚高速
Note.CN =  		设置打印机中文打印是否使用甚高速。
Title.EN = 		Chinese very print Speed
Note.EN =  		Set the chinese very print speed of printer.
Title.CHT = 	中文甚高速
Note.CHT =  	設置印表機中文列印是否使用甚高速。
SetInstruction = 1B 1D 1E 00 18 
GetInstruction = 42
RuleType =  	Enum
Rule.CN = 		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN = 		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =  	0=關\r  1=開\r    
Default = 		0

[MaintenanceItem01]
Name = Head_Pin
Icon = 29_Head_Pin
Title.CN = 		断针补偿
Note.CN =  		选中已断针的打印针号，打印机可以自动用其它的打印针替换断针进行打印。
Title.CHT = 	斷針補償
Note.CHT =	 	選中已斷針的列印針號，印表機可以自動用其他的列印針替換斷針進行列印。
Title.EN = 		Head Pin
Note.EN =  		Select the broken pin, printer would automatically replace it with other pin to print. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 01
GetInstruction = 2E
RuleType =		Enum
Rule.CN =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Rule.CHT =		1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Rule.EN =     	1=PIN 1\r  2=PIN 2\r  3=PIN 3\r  4=PIN 4\r  5=PIN 5\r  6=PIN 6\r  7=PIN 7\r  8=PIN 8\r  9=PIN 9\r  10=PIN 10\r  11=PIN 11\r  12=PIN 12\r  13=PIN 13\r  14=PIN 14\r  15=PIN 15\r  16=PIN 16\r  17=PIN 17\r  18=PIN 18\r  19=PIN 19\r  20=PIN 20\r  21=PIN 21\r  22=PIN 22\r  23=PIN 23\r  24=PIN 24\r
Default =		0
ParameterCount = 3

[MaintenanceItem02]
Name = Baud_Rate
Icon = 24_Baud_Rate
Title.CN = 		波特率
Note.CN =  		选择串口数据传输速率。
Title.CHT = 	串列傳輸速率
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸速率。
Title.EN = 		Baud Rate
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission rate. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 01
GetInstruction = 29
RuleType =		Enum
Rule.CN =		4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.EN =		4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Rule.CHT =     	4=19200 BPS\r	 3=9600 BPS\r  2=4800 BPS\r  1=2400 BPS\r  0=1200 BPS\r
Default =		3

[MaintenanceItem03]
Name = Pin_Switch
Icon = 30_Pin_Switch
Title.CN = 		针轮换
Note.CN =  		功能开启后，打印机将自动轮换不同的打印针打印中文制表符。
Title.CHT = 	針輪換
Note.CHT =	 	功能開啟後，印表機將自動輪換不同的列印針列印中文跳位字元。
Title.EN = 		Pin Switch
Note.EN =  		Select pins switch mode. The printer auto switches different pins to print table line.
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 03
GetInstruction = 31
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=开\r     
Rule.EN =		0=OFF\r  1=ON\r  
Rule.CHT =     	0=關\r  1=開\r     
Default =		0

[MaintenanceItem04]
Name = Data_Bit
Icon = 26_Data_Bit
Title.CN = 		数据位数
Note.CN =  		选择串口数据位数。
Title.CHT = 	數據位元數
Note.CHT =	 	選擇串口資料位元數。
Title.EN = 		Data Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 03
GetInstruction = 2B
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=8 位\r  1=7 位\r  
Rule.EN =		0=8 BITS\r  1=7 BITS\r
Rule.CHT =     	0=8\r  1=7\r  
Default =		0

[MaintenanceItem05]
Name = Black_Sign
Icon = 34_Black_Sign
Title.CN = 		黑标检测
Note.CN =  		功能开启后，可以执行黑标检测指令进行精确竖向定位打印。（打印的纸张必须正面印有黑标）
Title.CHT = 	黑標檢測
Note.CHT =	 	功能開啟後，可以執行黑標檢測指令進行精確豎向定位列印。（列印的紙張必須正面印有黑標）
Title.EN = 		Black Mark
Note.EN =  		Select this function on, printer would carry out black mark detect instruction so that to make the vertical positioning printing precisely. (Bills or papers should have black mark on the surface.)
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0D
GetInstruction = 25
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=左黑标\r  2=右黑标\r               
Rule.CHT =		0=關\r  1=左黑標\r  2=右黑標\r               
Rule.EN =     	0=OFF\r  1=LEFT MARK\r  2=RIGHT MARK\r
Default =		0

[MaintenanceItem06]
Name = Protocol
Icon = 28_Protocol
Title.CN = 		协议
Note.CN =  		选择串口数据传输协议为软件控制（XON/XOFF）或硬件控制（DTR）。
Title.CHT = 	協議
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸協定為軟體控制（XON/XOFF）或硬體控制（DTR）。
Title.EN = 		Protocol
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission protocol as software control (XON/XOFF) or hardware control (DTR).
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 05
GetInstruction = 2D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=XON/XOFF\r  1=硬件\r    
Rule.CHT =		0=XON/XOFF\r  1=硬體\r
Rule.EN =     	0=XON/XOFF\r  1=DTR\r 
Default =		0

[MaintenanceItem07]
Name = Black_Sign_Pos
Icon = 36_Black_Sign_Pos
Title.CN = 		黑标水平位置
Note.CN =  		设置左（右）黑标的中心位到左（右）张边的距离。
Title.CHT = 	黑標水準位置
Note.CHT =	 	設置左（右）黑標的中心位到左（右）張邊的距離。
Title.EN = 		Black Mark Pos
Note.EN =  		Set the distance from the middle of left (right) black mark to the left (right) edge of the paper. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 04 09 00
GetInstruction = 37
RuleType =		Serial
Rule.CN =		Min=0 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=1.27 \r  Title= /20 英寸 \r           
Rule.CHT =		Min=0 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.127 \r  Title= /20 英寸 \r  
Rule.EN =     	Min=0 \r  Max=80 \r  Step=1 \r  DisplayAdd=0 \r  mmMultiply=0.127 \r  Title= /20 INCH \r  
Default =		0

[MaintenanceItem08]
Name = Parity
Icon = 25_Parity
Title.CN = 		奇偶校验
Note.CN =  		选择串口数据传输的检错方法。
Title.CHT = 	奇偶校驗
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸的檢錯方法。
Title.EN = 		Parity
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission error detection method. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 02
GetInstruction = 2A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=无\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.CHT =		0=無\r  1=奇\r  2=偶\r
Rule.EN =     	0=NONE\r  1=ODD\r  2=EVEN\r
Default =		0

[MaintenanceItem09]
Name = Load_Paper
Icon = 11_Load_Paper
Title.CN = 		纸插入等待
Note.CN =  		设置单页打印纸插入导纸器到打印纸进纸之间的等待时间，选择指定时间或按【进纸/退纸】键进纸。
Title.CHT = 	紙插入等待
Note.CHT =	 	設置單頁打印紙插入導紙器到打印紙進紙之間的等待時間，選擇指定時間或按【進紙/退紙】鍵進紙。
Title.EN = 		Load Paper
Note.EN =  		Set the insert wait time between cut sheet is put into the paper guide and it is fed into the printer. Choose to wait specify time or press LF/FF key to feed paper. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 02
GetInstruction = 1A
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=按键进纸\r  2=0.5 秒\r  3=1.0 秒\r  4=2.0 秒\r
Rule.CHT =		0=按鍵進紙\r  2=0.5 秒\r  3=1.0 秒\r  4=2.0 秒\r
Rule.EN =     	0=PUSH KEY\r  2=0.5 SEC\r  3=1.0 SEC\r  4=2.0 SEC\r
Default =		3

[MaintenanceItem10]
Name = Stop_Bit
Icon = 27_Stop_Bit
Title.CN = 		停止位数
Note.CN =  		选择串口数据传输停止位位数。
Title.CHT = 	停止位數
Note.CHT =	 	選擇串口資料傳輸停止位位數。
Title.EN = 		Stop Bits
Note.EN =  		Set the printer serial data transmission stop bits.
SetInstruction = 1B 1D 1E 03 04
GetInstruction = 2C
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=1 位\r  1=2 位\r         
Rule.CHT =		0=1 位\r  1=2 位\r
Rule.EN =     	0=1 BIT\r  1=2 BITS\r  
Default =		0

[MaintenanceItem11]
Name = Language
Icon = 35_Language
Title.CN = 		打印机菜单语言
Note.CN =  		选择打印机菜单的语言为英语或汉语。
Title.CHT = 	印表機功能表
Note.CHT =	 	選擇印表機功能表的語言。
Title.EN = 		Language
Note.EN =  		Select the printer menu language is English or Chinese. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 09
GetInstruction = 21
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=英语\r  1=汉语\r
Rule.CHT =		0=英語\r  1=漢語\r
Rule.EN =     	0=ENGLISH\r  1=CHINESE\r
Default =		1

[MaintenanceItem12]
Name = EjectDir
Icon = 37_EjectDir
Title.CN = 		退纸方向
Note.CN =  		选择使用前进纸打印时前进纸的退纸方向。
Title.CHT = 	退纸方向
Note.CHT =	 	选择使用前进纸打印时前进纸的退纸方向。
Title.EN = 		Eject Direction
Note.EN =  		In the front feed mode, select the eject direction of cut sheet.
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 05
GetInstruction = 1D
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=前进前出\r  1=前进后出\r
Rule.EN =		0=FRONT\r  1=REAR\r
Rule.CHT =     	0=前進前出\r  1=前進後出\r
Default =		0

[MaintenanceItem13]
Name = Gradient
Icon = 33_Gradient
Title.CN = 		纸斜检测
Note.CN =  		功能开启后，当单页纸进纸时，打印机会自动进行纸斜检测，如倾斜程度超出设定值，则打印机进行退纸处理。
Title.CHT = 	紙斜檢測
Note.CHT =	 	設定傾斜限值。印表機開啟紙斜檢測功能後，如單頁紙進紙時的傾斜程度超出設定值，則印表機進行退紙處理。
Title.EN = 		Skew Detect
Note.EN =  		Select this function on, printer would auto detect paper skew when feeding cut sheets, if the slant of paper is over the set value, printer would eject paper automatically. 
SetInstruction = 1B 1D 1E 02 0B
GetInstruction = 23
RuleType =		Enum
Rule.CN =		0=关\r  1=0.325°\r  2=0.52°\r  3=0.715°\r  4=0.91°\r  5=1.1°\r  6=1.3°\r  7=1.5°\r    
Rule.CHT =		0=關\r  1=0.325°\r  2=0.52°\r  3=0.715°\r  4=0.91°\r  5=1.1°\r  6=1.3°\r  7=1.5°\r    
Rule.EN =     	0=Close\r  1=0.325o\r  2=0.52o\r  3=0.715o\r  4=0.91o\r  5=1.1o\r  6=1.3o\r  7=1.5o\r
Default =		0

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

