===================================
富士施乐PCL 6打印机驱动程序许可协议
===================================

1. 所有权：本软件内的名称、所有权及知识产权均属富士施乐及其第三方
   供应商所有。除本协议明确的规定外，您不对本软件享有任何其他权利。
      
2. 许可证：根据本协议，您被授予非专属许可证，即在贵国将本软件与兼容的
   富士施乐产品同时使用。您不得 (1) 通过任何有形介质，如软盘、磁带或
   光盘，将本软件转让、转授、出售、出租、租赁、让与或过户给任何第三方，
   (2) 通过网络或电话线公开销售本软件，或 (3) 对本软件全部或部
   分进行变更、修改、解码、分解、逆向工程，或生成派生作品。
   本网站内针对本软件的使用或限制所做出的所有明确的指示，也请您务必
   遵守。 
      
3. 期限：本协议自本软件安装时生效，直至您销毁本软件，终止协议为止。
   如您未能遵守本协议任何条款，本协议亦将终止。协议终止后，您应立即
   销毁本软件。
      
4. 有限担保：本软件严格地“按现状”提供，而无任何担保，无论是明示或
   默示担保，包括但不限于对本软件的适销性以及是否可用于某特定用途的
   任何担保。
   您应对选择、维护及匹配其他硬件和软件，与本软件结合使用承担责任。
   在任何情况下，富士施乐公司、富士施乐渠道商业伙伴、授权经销商及其
   第三方供应商均不对无法使用本软件，使用过程中导致的任何损失或损坏，
   包括附带或间接损失或损坏，或对软件的任何修改承担责任。  
      
5. 出口控制：您不得违反贵国或其他有关国家的相关限制、法律或规定，直接
   或间接地出口本软件的部分或全部，您在出口本软件前需获得必要的批准。

   

---------------------------------------------------------------------
FX DocuPrint 3105 PCL6
Microsoft(R) Windows(R) 2000,
Microsoft(R) Windows(R) XP,
Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
Microsoft(R) Windows Vista(R),
Microsoft(R) Windows Server(R) 2008和
Microsoft(R) Windows(R) 7打印机驱动程序
2011年10月

自述文件
---------------------------------------------------------------------


文件内容包括

1. 要求
2. 安装
2.1. Windows(R) 2000下安装
2.2. Windows(R) XP, Windows Server(R) 2003下安装
2.3. Windows Server(R) 2008, Windows Vista(R), Windows(R) 7下安装
2.4. Windows(R)2000, Windows(R)XP, Windows Server(R) 2003下卸载
2.5. Windows Server(R) 2008, Windows Vista(R), Windows(R) 7下卸载
3. 总体说明
4. 限制事项
5. 软件升级


1. 要求
=======

1. 请注意本打印机驱动程序将在基于32位x86的microprocessor
   (Intel80486/25或以上)，装有向上兼容的处理器及运行
   Microsoft(R) Windows(R) 2000,
   Microsoft(R) Windows(R) XP,
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2003,
   Microsoft(R) Windows Vista(R),
   Microsoft(R) Windows Server(R) 2008和
   Microsoft(R) Windows(R) 7中文版本的计算机上运行。


2. 安装
=======

请按照下列指示安装PCL6打印机驱动程序。

在此我们将以安装及卸载FX DocuPrint 3105 PCL 6打印机驱动程序
为例进行说明。

2.1. Windows 2000下安装
=======================

(1) 请单击“开始”，选择“设置”，之后单击“打印机”。

(2) 双击“打印机”对话框的“添加打印机”图标，之后遵照对话中的指示。

(3) 如打印机直接与您的计算机相连或使用LPR协议与网络相连，请选择
    “本地打印机”，单击[下一步>]，并遵照步骤(5)的指示。
    非此情况，则请选择“网络打印机”。

(4) 请通过下列方式连接至所需的打印机：
    * 在激活的目录中进行搜索
    * 单击[下一步>]以锁定网络上的打印机，或以下列格式输入名称。 
           
    \\printserver_name\share_name

    之后遵照步骤(10)的指示。
    如果您不熟悉网络，请咨询网络管理员。

(5) 请选择打印机设备直接相连的打印机端口，单击[下一步>]，前往步骤
    (7)。
    如打印机使用LPR协议与网络相连，请选择“创建新端口”中的
    “Standard TCP/IP Port”（标准TCP/IP端口）并单击[下一步>]。
    “欢迎使用添加标准TCP/IP打印机端口向导”对话框将会显示。
    单击[下一步>]。

(6) 请在“打印机名或IP地址”编辑框输入打印机名称或IP地址。如您不知道
    打印机名称或IP地址，请咨询网络管理员。
    “正在完成添加标准TCP/IP打印机端口向导”对话框将显示。单击[完成]。

(7) 在“添加打印机向导”中单击[从磁盘安装...]，之后指定包含驱动程序
    文件的文件夹。然后选择文件夹中的INF文件，并单击[确定]。

(8) 从显示的打印机列表中选择您正使用的打印机，并单击[下一步>]。
    如所选的打印机已经安装，则会显示信息询问是否替换现有的驱动程序。
    在安装打印机驱动程序新版本时，请选择“替换现有的驱动程序”。驱动
    程序的较旧版本如在应用程序中使用，则不会被删除。
    此种情况下，请关闭应用程序。

(9) 指定打印机名称的对话框将显示。 
    如要更改打印机名称，请在“打印机名”框中输入任意名称。如安装有
    其他打印机，则会出现信息询问是否将此打印机设定为默认打印机。
    请单击[是]。

(10) 请指定是否与其他网络用户共享此打印机。

(11) 指定是否在安装后打印测试页的对话框将显示。
     如您选择“是”，请将纸张放入打印机并单击[下一步>]。
     如您不要打印测试页，请选择“否”并单击[下一步>]。

(12) 确认设置的对话框将显示。确认设置后，单击[完成]。

(13) “没有找到数字签名”的信息会显示，但这不导致功能性问题。单击
     [是]以继续安装。

(14) 必要的文件将被复制，新的打印机图标被创建。
     如您已打印测试页，打印机测试结果确认信息将显示。 
     安装完成。

2.2. Windows XP, Windows Server 2003下安装
==========================================

(1) 单击“开始”按钮。将鼠标指向“设置”，并单击“打印机和传真”。

(2) 双击“打印机和传真”对话框的“添加打印机”图标，之后遵照对话中的
    指示。
    
(3) 如打印机直接与您的计算机相连或使用LPR协议与网络相连，请选择“连接
    到此计算机的本地打印机”，单击[下一步>]，并遵照步骤(5)的指示。 
    否则，请选择“网络打印机或连接到其他计算机的打印机”。

(4) 请通过下列方式连接至所需的打印机：
    * 在目录中查找一个打印机
    * 连结到这台打印机（或者浏览打印机，选择这个选项并单击“下一步”），
      或点击“连结到Internet、家庭或办公网络上的打印机”以下列格式输入
      名称。 
           
    \\printserver_name\share_name

    之后遵照步骤(10)的指示。
    如果您不熟悉网络，请咨询网络管理员。

(5) 请选择您的打印机要使用的端口，单击[下一步>]，前往步骤(7)。
    如打印机使用LPR协议与网络相连，请选择“创建新端口”中的
    “Standard TCP/IP Port”，并单击[下一步>]。
    “欢迎使用添加标准TCP/IP打印机端口向导”对话框将会显示。
    单击[下一步>]。

(6) 请在“打印机名或IP地址”编辑框输入打印机名称或IP地址。
    如您不知道打印机名称或IP地址，请咨询网络管理员。
    “正在完成添加标准TCP/IP打印机端口向导”对话框将显示。单击[完成]。
 
(7) 在“添加打印机向导”屏幕中单击[从磁盘安装...]。
    “从磁盘安装...”屏幕将显示。指定包含驱动文件的文件夹。然后选择
    文件夹中的INF文件，并单击[确定]。

(8) 从显示的打印机列表中选择您正使用的打印机，并单击[下一步>]。
    如所选的打印机已经安装，则会显示信息询问是否替换现有的驱动程序。
    在安装打印机驱动程序新版本时，请选择“替换现有的驱动程序”。驱动
    程序的较旧版本如在应用程序中使用，则不会被删除。
    此种情况下，请关闭应用程序。 

(9) 指定打印机名称的对话框将显示。 
    如要更改打印机名称，请在“打印机名”框中输入任意名称。如安装有其他
    打印机，则会出现信息询问是否将这台打印机设置为默认打印机。
    请单击[是]。 

(10) 请指定是否与其他网络用户共享此打印机。 

(11) 指定是否在安装后打印测试页的对话框将显示。
     如您选择“是”，请将纸张放入打印机并单击[下一步>]。
     如您不要打印测试页，请选择“否”并单击[下一步>]。 

(12) 确认设置的对话框将显示。确认设置后，单击[完成]。

(13) “没有通过Windows徽标测试”的信息会显示，但这不导致功能性问题。
     单击[仍然继续]。
   
(14) 必要的文件将被复制，新的打印机图标被创建。
     如您已打印测试页，打印机测试结果确认信息将显示。 
     安装完成。 

2.3. Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7下安装
========================================================

(1) 请单击“开始”，选择[控制面板]，之后单击[硬件和声音]，单击[打印机]。
    如果使用Windows 7，则单击[开始]按钮，并按以下顺序选择菜单。
    [开始]>[设备和打印机]，在[设备和打印机]中选择[添加打印机]。

(2) 从菜单栏选择[添加打印机]。

(3) 如打印机直接与您的计算机相连或使用LPR协议与网络相连，请选择
    “添加本地打印机”，单击[下一步>]，并遵照步骤(5)的指示。
    否则，选择“添加网络、无线或Bluetooth打印机”。

(4) 选择[我需要的打印机不在列表中]。
    请通过下列方式连接至所需的打印机：
    * 在激活的目录中进行搜索
    * 选择[浏览打印机]，之后单击[下一步>]以锁定网络上的打印机，
    或选择[按名称选择共享打印机]按下列格式输入名称。 
           
    \\printserver_name\share_name

    之后遵照步骤(11)的指示。
    如果您不熟悉网络，请咨询网络管理员。

(5) 请选择打印机设备直接相连的打印机端口，单击[下一步>]，前往步骤(7)。
    如打印机使用LPR协议与网络相连，请选择“创建新端口”中的
    “Standard TCP/IP Port”，并单击[Standard TCP/IP port]。 

(6) 请在“主机名或IP地址”编辑框中输入主机名称或IP地址。如您不知道
    主机名称或IP地址，请咨询网络管理员。

(7) 在“添加打印机”中单击[从磁盘安装...]，之后指定包含驱动
    程序文件的文件夹。然后选择文件夹中的INF文件，并单击[确定]。

(8) 从显示的打印机列表中选择您正使用的打印机，并单击[下一步>]。
    如所选的打印机已经安装，则会显示信息询问是否替换当前的驱动程序。
    在安装打印机驱动程序新版本时，请选择“替换当前的驱动程序”。
    驱动程序的较旧版本如在应用程序中使用，则不会被删除。
    此种情况下，请关闭应用程序。 

(9) 键入打印机名称的对话框将显示。 
    如要更改打印机名称，请在“打印机名称”框中输入任意名称。如安装有
    其他打印机，则会出现信息询问是否将此打印机设置为默认打印机。  
    确认“设置为默认打印机”被选。

(10) [用户帐户控制]对话框将显示，并询问您是否继续
     [打印机驱动程序软件安装]。单击[继续]。当按管理员以外的用户帐户
     执行安装时，需要管理员的密码。

(11) 安装开始。将显示一条“Windows无法验证此驱动程序软件发行者”的消息，
     但这不会引起功能上的问题。单击“始终安装此驱动程序软件”
     以继续安装。

(12) 请指定是否与其他网络用户共享此打印机。

(13) 指定是否在安装后打印测试页的对话框将显示。单击[打印测试页]按钮
     以打印测试页。  
     否则，如您不要打印测试页，请单击[完成]。

2.4. Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003下卸载
========================================================

(1) 请从“控制面板”的“打印机”对话框中删除您安装的打印机图标。

2.5. Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7下卸载
========================================================

(1) 进入“控制面板”，点击[硬件和声音]，打开“打印机”对话框，然后
    右击要卸载的打印机图标。进入“用管理员帐户运行”，并选择[删除]。 


3. 总体说明
===========

*   请在安装打印机驱动程序前关闭所有运行的应用程序。

*   请在安装了打印机驱动程序的更新版本后重新启动计算机。

*   如您已删除了打印机驱动程序的较旧版本，请在安装新版本前重新启动
    计算机。

*   某些应用程序提供打印份数及分页等打印功能。如无特别指示，请始终从
    应用程序中选择这些打印功能。请在打印机驱动程序对话中选择一些高级
    选项，如双面打印、样本打印或应用程序中未提供的功能。

*   通过控制面板对打印机驱动程序的默认设定进行任何更改前，请关闭打印
    机驱动程序对话框及/或应用程序中的打印对话。

*   如电子分页输出与分页功能共同运行不良时，您可尝试不选择应用程序中
    的“分页”选项，而勾选打印机驱动程序中的“分页”复选框。

*   对于通过网络在Windows Vista上进行的安装,如果您右击[打印机]
    文件夹，从菜单进入“用管理员帐户运行”并选择[添加打印机...]，
    则可能不会产生打印机图标。

*   应该按照操作系统文件命名约定重新命名打印机图标。使用符号或
    特殊字符可能导致命名错误或不期望的打印机驱动程序行为。    

*   在Windows群集环境中安装打印机驱动程序之前，您需要在群集中的
    每个节点上进行安装。
 

4. 限制事项
===========

*   通过即插即用方法安装驱动程序（适用于Windows 7的用户）

    如果使用Windows 7，则通过即插即用方法安装驱动程序可能无法成功完成。
    在此情况下，请按照以下步骤重新安装。

    - 单击“开始”按钮，并选择“设备和打印机”。
    - 右键单击[设备和打印机]文件夹中的打印机图标，并单击“属性”。
      * 图标可能为无法操作的灰暗色。重新打开打印机电源，并确保打印机
        通过电缆连接。
    - 在“硬件”标签的“设备功能”中的打印机保持选定的情况下，单击
      “属性”按钮并打开属性对话框。
    - 单击“更改设置”按钮，并打开新的“属性”对话框。
    - 在新的“属性”对话框中打开“驱动程序”标签，单击“更新驱动程序”
      按钮，并打开“更新驱动程序软件”对话框。
    - 选择“浏览计算机以查找驱动程序软件”，并通过“在以下位置搜索
      驱动程序软件”指定驱动程序位置，单击“下一步”按钮。
      * 关于如何操作驱动程序，请参照“**使用[添加打印机]安装”章节。
    - 将显示驱动程序已被更新的信息。 
      单击“关闭”按钮，关闭对话框。  
      重新安装结束。

*   在Windows 7和Windows Server 2008上，从[设备和打印机]文件夹
    选择打印机。选择打印机的属性，并在“共享”标签上单击
    “更改共享选项”。然后，指定自定义纸张大小。

*   此驱动程序的默认分辨率为600dpi。（自动显示）
    当通过与此驱动程序的任一种分辨率不同的驱动程序输出时，
    如下所列的错误可能出现，这取决于应用程序的规格或限制。

    * 文件的输出排版改变。
    * 线条或图案的输出结果改变。
    * 不必要的线条在副本上印出。
    * 必要的线条未在副本上印出。

    在此情况下，通过更改[高级]标签上[分辨率]的设定，此状况
    可能得到改善。

*   当打印出来的形式或图表和您在屏幕上所见的不同，改变下列设置会
    减轻问题。

    * 在“图像选项”标签更改“图像画质”设置。
    * 在“高级”标签的“图像选项”组中将“快速图像处理”设置为
     “无”。
    * 在“高级”标签的“图像选项”组中将“依照分辨率使用细线绘图”
      设置为“有”。
    * 在“高级”标签的“图像选项”组中更改“分辨率”设置。
    * 在“高级”标签的“图像选项”组中更改“半色调打印”设置。
    * 在“图像选项”标签的“图像设定”对话框中更改“亮度”和“对比度”。

*   在“图像选项”标签更改“图像画质”设置可能会改变打印版面。

*   依据应用程序，如果驱动程序的分辨率为高时，则打印数据将很大，
    打印可能无法正常进行。
    此种情况发生时，请指定下列设定：

    * 在“高级”标签的“图像选项”组中将“分辨率”指定为“300dpi”
      或“200dpi”。
 
*   当从QuarkXpress 6.1英文版的应用程序打印时，如果“图像画质”设为
    “高分辨率”，并且驱动程序的分辨率为“1200dpi”，则文档可能以
    空白页打印。此问题可通过将驱动程序的分辨率更改为“自动”来避免。

*   对于某些应程序，如果以高分辨率打印粘贴的图像，则打印数据将变大，
    并可能导致打印速度极慢。
    在“高级”标签的“图像选项”组中更改以下设定，输出的打印数据大小
    可能会变小。
 
    * 将“图像压缩”指定为“标准”或“照片”，或将“分辨率”指定为
      “300dpi”或“200dpi”。

*   当指定纸盘为“自动”进行打印作业时，请确保在应用程序中设定
    纸张大小为驱动程序支持的纸张大小，以使自动供纸功能可用。

*   当使用“图像叠图”功能时，使用与您要打印的文挡的纸张大小，分辨率
    和图像设置一样的格式数据。如果格式数据和按格式数据合成的页面的
    设置不同，就会得不到预期的打印效果。

*   当使用“图像叠图”时，由于某些应用程序把背景涂成白色来打印，带有
    叠图的图像可能被隐藏。这类应用程序包括Internet Explorer和WordPad。
    
*   用Adobe PageMaker，当指定此打印机为“组合到打印机”，打印时，
    可能会改变版面。此问题可通过执行以下步骤来避免：

     <1> 不要设置“组合到打印机”。
     <2> 更改打印机文件夹高级中的“边距”设置。
  
*   当打印一个超越打印机驱动程序打印区域的文档时，如果选择
    每张页数（N合1）并将边距选为[标准]，打印内容会重叠。
    当出现此情况时，在“图像选项”标签的“边距”单选按钮组中选择“无”。

*   取决于用户使用的应用程序，根据输出双面打印时指定的如副本数等条件，
    将自动插入空白页进行页面调整。在此情况下，应用程序将包含空白页插入。
    通过更改以下设定，性能可能得到改善。
     - 在“高级”标签上勾选“跳过空白页”。

*   即使选择了“跳过空白页”，空白页也可能在下列情况中被打印输出：

     * 页面含有换行。
     * 页面含有空格。
     * 页面含有换行和空格。
     * 从应用程序发送了白色背景画图指示。

*   对于Microsoft Word，即使指定了“跳过空白页”，当文件中包含
    空白页时，也可能输出空白页。

*   对于使用Microsoft Windows Server 2000、Microsoft Windows Server 2003
    或Microsoft Windows Server 2008群集环境的客户

     <1> 在群集环境中指定自定义纸张尺寸，为群集环境中所有的物理节点
         指定通用设定。  

     <2> 按下[从打印机获得信息]按钮时，[打印机搜索方式]对话框出现，
         输入打印机的网络地址。  

     <3> 删除群集环境中的驱动程序
         (A) Microsoft Windows Server 2000
             删除虚拟服务器上的驱动程序后，删除所有待用节点上的驱动程序。  

         (B) Microsoft Windows Server 2003或Microsoft Windows Server 2008
             删除虚拟服务器上的驱动程序后，删除所有待用节点上的驱动程序。  
             ** 从待用节点删除驱动程序
             (b-1) 将待用节点更改为实际节点。  
             (b-2) 在虚拟服务器上安装打印机。  
             (b-3) 从虚拟服务器删除驱动程序。  

     <4> 删除驱动程序
         删除打印机图标后，从[服务器属性]中删除驱动程序。 然后，重新
         启动计算机。  

*   [用户信息的设定]对话框中的[取消]按钮
    对于有些应用程序，如果在使用[用户信息的设定]对话框上的
    [提交作业时提示用户输入]设定进行打印时取消[输入用户信息]对话框，  
    可能显示一个警告信息对话框。此警告信息对话框可能指示打印机错误，
    但是，实际上打印机没有问题。此种情况下，请忽略警告信息并继续操作。

*   当[高级]标签的[EMF假脱机]设为[禁用]时，有混合结构的文档可能在
    打印输出时出现问题，如输出图像变形及/或失败。

*   要更改自定义纸张尺寸的设置，需要有管理员权限。在Windows Vista上，
    从打印机文件夹选择打印机，右击进入[用管理员帐户运行]并选择[属性]。  
    在[用户帐户控制]中单击[继续]之后，您可从属性更改设置。

*   在Windows Vista防火墙的默认设置下，交叉子网广播中的数据无法被
    检索。对于可检索的交叉子网数据，请勿使用广播和直接指定地址。 

*   从Windows Vista的Internet Explorer创建文件受限制。您无法将指定
    文件夹中的格式数据文件保存为“创建/登记格式”中的默认值。
    创建/登记格式数据文件之前，请将文件夹更改为可用作创建文件的
    文件夹（如“文档文件夹”）。

*   在Windows Vista、Windows Server 2008或Windows 7的保护模式下使用
    Internet Explorer时，以下功能将受到限制。
     - “作业类型”（“机密打印”/“样本打印”/“时间指定打印”/“信箱保存”）
         的设置项目不能被编辑。 
     - “喜好设定”功能的“保存”及“编辑”被禁用。
     - “水印”功能的“新建”、“编辑”及“删除”被禁用。
     - “通过电子邮件通知作业结束”的设定不能更改。
     要更改这些功能的设定，请从[打印机]文件夹打开文档的默认设定。

*   从打印服务器到Windows Vista或更高版本远程安装打印机驱动程序
    可能无法正常完成。建议您在Windows XP上执行远程安装。

*   有关Windows Vista (R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008
    （Server-Client Environment Issue 1）的补充和限制事项
    如果打印机被用于共享打印机，并且服务器的操作系统被升级，
    则在Windows Vista客户端可能显示驱动程序必须升级的信息，
    从而导致打印失败。  
    在此情况下，必须在客户端重新安装打印驱动程序才能进行打印。 

*   有关Windows Vista (R)、Windows(R) 7、Windows Server(R) 2008
    （Server-Client Environment Issue 2）的补充和限制事项
    在服务器-客户端环境中，在服务器一端添加或升级打印驱动程序之后，
    如果有信息显示需要在客户端升级打印驱动程序，打印可能无法被执行。  
    通过以下设定可避免此问题。
     <在客户端PC上更改组策略设置>
     1. 在客户端PC上以管理员身份登录。
     2. 打开命令提示符并执行“gpedit.msc”，以打开“本地组策略编辑器”。
     3. 按以下顺序打开左侧的树结构。
        “用户配置”
        “管理模板”
        “控制面板”
        “打印机”
     4. 双击右侧画面中的“指向和打印限制”。
     5. 单击“已禁用”单选按钮。
        （在Windows Vista中，“已禁用”单选按钮在“设置”标签上。）
     6. 单击“确定”以关闭窗口。
     7. 关闭“本地组策略编辑器”。
     有关此问题的更多详情，请参照以下URL。
     http://support.microsoft.com/kb/946225/en


5. 软件升级
===========
   最新软件可通过本公司网站获取。

    http://www.fujixeroxprinters.com/

   通讯费用由客户自行承担。


本软件的部分内容基于独立JPEG群组的工作。

Microsoft为微软公司(Microsoft Incorporated)的注册商标。
Windows为微软公司(Microsoft Incorporated)的注册商标。
其他产品名及公司的名称为各公司的商标或注册商标。
(C) 富士施乐有限公司 2011
----------------------------< 文件结束 >-----------------------------
