=================================================================

                   SHARP打印机驱动程序自述文件
                                           
=================================================================

非常感谢您购买我们的产品。本文档提供给您一些重要情况的详细资料，
这些资料在您安装打印驱动程序前必须仔细了解。
请在继续安装前，务必完整地阅读本文档。
本文档中描述的一些内容可能是独一无二的，与特定的各种型号或驱动是类
似的。
                          
=================================================================

打印机驱动程序发布说明

=================================================================

-----------------------------------------------------------------

注意

-----------------------------------------------------------------
- 如果您是要升级安装您的打印驱动程序，请务必删除了旧版本后，再安
  装新版本，否则新版本驱动程序将使旧版本驱动程序无法正常工作。

- 如果可能的话，试选用与操作系统兼容的最新版本的应用软件。
  由旧版本应用软件中创建的文档在新版本软件中可能无法正确打印，如
  果是这样，保存使用新版本应用软件创建的文档，然后打印。

- 当打印机驱动程序不能正常打印，可以使用其它类型的打印机驱动程序，
  能提高打印质量。
  以下是各种打印机驱动程序的特性:
  - PCL打印机驱动程序
      提供高速打印。
  - PostScript打印机驱动程序
      提供高速图象再生，包括优质图表。
  - PostScript PPD 打印机驱动程序
      一些特定的应用程序只有通过PPD 打印机驱动程序才能正常打印。

- 颜色太亮的字符，线条，填充效果或图案（黄色，淡蓝等）可能打印不
  出。出现这种情况，请尝试如下方法： 

 (A) 由CAD软件生成的文本并只包含字符/线条/填充效果/图案：
     打印前尝试在“高级”标签中，选择“文本为黑色”或“矢量为黑色”
     复选框。（在这种情况下，凡是相片，彩色字符和重叠线条的部分都
     被打印成黑色。） 

 (B) 包含相片，彩色字符和线条的文本：
     尝试降低“亮度”，这可通过在“高级”标签中选择“图象调整”按
     钮而弹出的“图象调整”对话框中调整“亮度”的设置来完成。（这
     将改变整个打印出来的图片亮度）
	
 (C) 其它一些情形：
     如果尝试以上办法还是没有达到理想打印效果，请改变字体或线条的
     颜色，或使用应用软件的控制将字体或线条变得更粗一些。

- 当使用Novell网络时，如有一个作业完成后打印空白页的情况，请在PC
  客户端的网络设置中找出[作业后换页]选项，并将其关闭。

- 当您打印的文档是别的计算机生成的，而您使用的计算机可能没有注册
  文档中使用的字体。如果您在这种情况下打印文档，一些打印出的文档
  字体和原来的字体不同(当您通过原来的计算机打印文档时)。此时，您
  需要在您使用的计算机中注册文档中使用的字体。

- 当出现乱码时，如果您改变“高级”标签“字体...”中的“字体来源:”
  ，打印的质量就可能提高。

- 在驱动程序属性的水印预览中，水印的位置，尺寸，和颜色(在“水印”
  标签的左边)可能和实际打印出来的效果不同。使用预览仅作一般的参
  考。

- 打印列表中显示的“纸张数量”可能不会自动更新。您可以按F5键更新
  显示的纸张数量。

- 如果在“常用”标签中选择了“多合一打印”，并且选择了水印，一个图
  象将会出现表示水印将在纸张上被打印出来。这一图象只简单指出了水印
  已被选择，它并非表示打印出的结果。水印将被实际打印在文档的每一页
  上。
  例如，当一个多页文档使用二合一打印时，每一页纸张将打印两个水印。

- 即使使用了“文本为黑色”打印大尺寸字体时也不一定打印为黑色,此时
  选择“矢量为黑色”也许能解决这个问题。

- 如果打印机驱动程序中使用的语言和操作系统中使用的有所不同，有时
  可能无法正确打印“水印”。 

- 当您使用SC-Print2005时，您需要安装Internet Explorer 4 SP2或更高
  版本。

- 当您使用SC-Print2005时，切换用户，您必须重新启动您的计算机。

-----------------------------------------------------------------

                       关于 PCL6 驱动程序

-----------------------------------------------------------------

- 当您为使用如Adobe FreeHand而安装了Windows PCL打印驱动程序时，水
  印可能打印不出，尽管您可能已在打印驱动程序中设置了打印水印功能。

- 当在一个绘图应用中打印一个包含大容量图象数据的原始文档时，可能
  需要一段时间。这个问题可以通过采用下列办法解决。打开打印机属性
  对话框，然后改变“图形模式”为“光栅”，这可以在打印驱动程序的
  “高级”标签中找到。

- 当使用如Microsoft paint，Microsoft Word应用打印图象时，打印出的
  图象数据可能会处于所在位置的下边。这可以通过打开打印对话框的打
  印属性，在“高级”标签中修改图形模式为“光栅”来解决。

- 当在一些如Lotus Approach应用中，如果您在“字体...”对话框中，选
  择了“下载字体”作为“字体来源:”，并选择“以位图字体下载”作为
  “TrueType 模式:”，打印出来的可能是收缩的字体。这时，请使用驻留
  字体或选择 “以TrueType下载”作为 “TrueType 模式:”。

- 当在Adobe的 Acrobat中执行打印功能时，可能会打印出乱码，这一问题
  可以通过采用下列措施解决。
  打开打印对话框的打印属性，改变“高级”标签中的“图象模式：”为
  “光栅”，另外，单击“高级”标签中的“字体...”按钮，然后在“字
  体来源:”中选择“下载字体”，并在“TrueType 模式:”中选择“以位
  图字体下载”。

- 当使用Lotus123打印时，有可能打印不出图片。这个问题可以通过以下的
  方法解决，在Lotus的主页上有详细介绍。

     -打开打印机属性，选择“高级”标签。
     -在“输入分辨率：”中选择300dpi。

- 当出现重叠字体或要打印的点线变成了整条线时，这一问题可以通过下列
  措施解决。

     -打开打印机属性框，选择“高级”标签。
     -在“输入分辨率：”中选择300dpi。

- 如果图形区域的框线没有打印出来，在“缩放设置”中选择“自适应纸张大
  小”。

- 如果水印的尺寸大于设置的打印区域，水印就不能被正确打印。请调整打
  印区域中的水印尺寸。

-----------------------------------------------------------------

                          关于 PS 驱动程序

-----------------------------------------------------------------

- 当使用Adobe Acrobat打印时，打印机可能无法正常输出。这一问题可以通
  过下列措施解决。
  - 使用 PPD 驱动程序
  - 关闭“高级”标签上的 “PS 转发方式” 
  - 关闭Adobe Acrobat的“打印”对话框上的“按PDF页面大小选择纸张来源”

- Adobe PostScript 对于纸张方向将使用“长边”/“短边”定义装订边。我
  们的PS3驱动程序对“图象方向”使用“书籍”和“便笺”，以便更容易的
  理解用户界面。某种Adobe应用软件，例如AcrobetReader，即使图象是水平
  的，也将提示驱动程序该文档是纵向的，这样的话，驱动程序的主页面在“
  常用设置”下的页面图标中无法正确实现页面方向。
  由于应用软件会引起的混淆，驱动程序可能跳过水平文档的装订边(书籍/
  便笺)。如果发生这种情况，只需在ps3驱动程序中设置相反的装订方向，
  文档就能正确的打印。

- 用一些应用软件，如：Adobe Photoshop或Corel Draw，在Windows PS驱
  动程序中的一些附加功能，例如，“水印”，“多合一打印”，“使用不
  同纸张”，可能无法正常工作。此时，使用PCL打印机驱动程序后，问
  题就可以得到解决。

- 在使用PS打印机驱动程序时取消打印的话，将会输出空白页。

- 当您使用“以TrueType(Type 42)下载”打印下载字体类型，有可能
  出错。此时，如果您通过“高级”标签中“字体”设置“下载字体模式：”
  为“以位图字体(Type 3)”，打印质量可能有所提高。

-----------------------------------------------------------------

                           关于套印功能

-----------------------------------------------------------------

- 当您注册了套印表格数据时，请只打印一页数据。

- 当您执行套印打印时，请务必在创建套印表格数据的同一打印机上打印。

-----------------------------------------------------------------

                         关于应用软件的限制

-----------------------------------------------------------------

- 某些图象打印问题例如打印PhotoShop中的超尺寸图片(大于打印机的边
  线)这将导致额外的打印事件或蓝屏。降低图象大小使之适合纸张的尺寸
  可以解决此问题。

- 如果安装了微软的Publisher，有时打印机的设置参数会回到默认值。

- 当使用Adobe Acrobat Reader打印时，有可能打印出乱码。这个问题
  可以通过以下方法来解决。
  打开打印对话框中的打印机属性，然后单击“高级”标签中的“字体...”
  然后为“字体来源”选择“下载字体”，然后选中“下载字体”。

- 当使用Microsoft binder打印时发生错误，可以通过以下方法解决。
  - 关闭 [装订选项] 中的 [打印装订作为单独任务]。
  - 把所有的打印机驱动程序的项目都设置成默认值。

- 在某些应用软件如Microsoft Word 2000中，如果正在打印，而您在
  警告对话框中选择停止打印时，打印可能无法正常停止。

- 如要改变设置以使用写字板打印，请在[页面设置]对话框中点击[打印
  机...]按钮，再点击[属性]按钮，在属性页中进行设置。从[打印]对话
  框[属性]页中设置打印参数有时是不起作用的。

- 在Microsoft Word 2000或更高的版本中编辑多个文件时，打开驱动程
  序的属性，改变一个文档的打印设置，可能导致其它文档打印设置的改
  变，在这种情况下，在打印每个文档前，需重新设置打印设置。

- 如果一文档用Microsoft Word和其它应用软件中的大字体打印。该应用
  软件可能被Windows关闭，在Microsoft Word中可设置大于300点的字体，
  但是不能使用大于300点的字体来打印。当您在文档中使用大字体时，建
  议您要经常保存文档以免丢失数据。

- 有些英文字体可能从WordPad无法正确打印，在这种情况下，使用其它的
  文字处理应用软件(Microsoft Word等) 。

- 在WordPad中，如果您指定页面的范围是从首页到第二页，打印任务可能
  不能正确执行，在这种情况下，选择“全部”打印。

- Power Point文档中的图形可能会被打印成黑色，尝试以下步骤：
    (1) 选择Power Point“文件”菜单里面的“打印”。
    (2) 在打印对话框里面不要选择灰度。
    (3) 点击“确定”按钮。
        ===> 开始打印。

- 当您使用“保护模式”下的Internet Explorer时，某些功能可能不能
  正确使用。
  要解决该问题，在Internet Explorer中选择“工具”-“Internet选项”
  后，修改“安全”标签中“启用保护模式”为“关闭”。


==================================================================

扫描驱动程序发布说明

==================================================================

-----------------------------------------------------------------

关于操作环境

-----------------------------------------------------------------

- 监视器
  需要一个有256色的800 x 600 SVGA 的视频监控或更高
  
-----------------------------------------------------------------

 当使用扫描仪时的重点

-----------------------------------------------------------------

- 当两个或多个设备连接到PC时选择器启动，TWAIN 驱动从PC启动。选择一
  个适合的设备，然后使用。
  但是当两个或多个设备连接到PC时，使用机器的扫描按钮可能不能完成读
  取。在这种情况下，只连接一个部件到PC。

- 一些OCR程序需要交替程序设置来有效的工作。请检查Twain 驱动和/或OCR
  设置如果问题有存留。

- 当扫描图像使用“图像区域”来扫描范围时，扫描图像的属性将不能显示图
  象大小。

- 当设备预热时，从WIA驱动扫描时可能发生一个错误信息。
  在这种情况下，请在“电源保存指示器”关闭后再次尝试。

- 最新的软件驱动版本提供与扫描系统更好的兼容性。

- 预览图象质量不能与根据设置的最终扫描图象完全匹配。

- 一些应用程序不能支持更高分辨率的扫描。在这种情况下，请尝试减少分
  辨率。

- 当处理进程条显示“处理中...”,设备取消按钮操可能延时。

-----------------------------------------------------------------

本软件部分基于独立JPEG组织的工作成果。

-----------------------------------------------------------------

SHARP公司无法保证本文档所提供信息的准确性和与此文档相关的软件
（SHARP打印机驱动程序）伴随文档中的信息被用于其他目的。
-----------------------------------------------------------------

Microsoft,Windows,Windows Server,Windows Vista和Windows 7是美国微
软公司在美国和世界范围中的注册商标。Windows是Microsoft Windows
操作系统的简称。    
    
所有其它公司名称和产品名称是各自公司所拥有的商标或注册商标。

-----------------------------------------------------------------
               