 　　应广大机友热情期盼，特整理出这篇刷机指南。刷机工具请见本论坛贴文：“华为T2211刷机工具”。这里仅公开T2211的刷机方法，但还是提醒各位机友：“刷机有风险，操作需谨慎”。强烈建议普通用户（DIY高手除外）去售后服务中心升级，以免升级失败造成麻烦。
　　
　　T2211固件升级具体的升级方法和过程如下：

1.准备升级工具
　　升级工具主要包括DFU（Device Fireware Update）驱动和Flash Loader（Bfloader）两部分，但实际上Flash Loader安装文件包中已经含有DFU的驱动程序，这个工具可以在互联网上下载到，建议选择V7.1.4以上的版本（我上传的为最新版本V7.1.6，并经过测试验证）。

2.安装升级工具
2.1.安装固件上传工具
　　在电脑上运行Flash Loader安装文件，并按提示完成安装固件上传工具BFloader（此过程非常简单）。
2.2.安装DFU驱动
　　DFU驱动程序文件在Flash Loader安装后子文件夹“DFUDriver”下，但安装比较麻烦。安装步骤如下：
　　1）将USB线缆的一端先插入手机上的Mini USB口上（另一端先别插电脑）；
　　2）先将手机关机，然后长按住手机右侧的两个音量键（建议同时用两个手指分别安装“＋”和“－”键），再将USB线的另一端插入电脑的USB口中；
　　3）随后，系统会提示发现新设备（USB Device with DFU Capabilities），像正常安装Windows其他驱动程序那样指定驱动程序所在位置（在DFUDriver文件夹下），然后按照提示完成DFU驱动安装（如果你不能搞定这步，建议不要再继续下去了）。

3.升级固件文件
3.1.配置固件升级工具
　　运行升级工具（Bfloader.exe），在“Configuration”下点击“PTT File”浏览并选中固件升级包所在路径（例如“T2211V100R001CHSC01B024（中国移动）\0x0A6300006E000266.ptt”，这类文件的扩展名须为“ptt”），然后按“Start”进入准备就绪状态。
3.2.升级固件
　　1）从电脑端拔下USB电缆，将手机电池取下，然后再重新装入手机中。
　　2）在关机状态下长按住两个音量键，再重新插入USB线到电脑上，即自动开始固件升级。
　　3）注意观察主界面下方的进度条状态，如果变为黄色则时说明下载过程正常开始，这时可以松开音量键，其后自动完成升级过程（整个过程大约要4分钟）。
　　提示：若下载过程中进度条变为红色则说明下载失败，请检查是否按好音量键、电池电量是否充足、USB数据线是否连接正常，并按照前面方法重试。
　　注意：默认擦除方式为“App+FFS”，这意味着升级过程中，手机中的代码区和文件系统将全部被擦除，如确实不想擦除用户数据，则请选择“App Only”的擦除方式。建议在升级前备份好存储于手机中的用户数据（电话簿，照片，音乐，短信等）。
 
4.升级校验
　　重新开机，键入“*929#”然后按拨号键（或在菜单中选“客户服务”——“软件更新服务”——“当前软件信息”），检查屏幕所显示的版本号，确认是否升级成功。 
