    ‪©Copyright 2008-2013 Marvell®.‬
    Autorinės teisės saugomos.

    setup_0427.htm sukurta 2013-08-07

    “Readme“ failas skirtas SETUP.exe

    Palaiko: Marvell Yukon Ethernet Controller

    Šiame pakete yra šie programinės įrangos komponentai:

    - NDIS5.1 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows XP/Server 2003 (32 bitų)
    - NDIS5.1 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows XP/Server 2003 (64 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows Vista/Server 2008 (32 bitų)
    - NDIS6 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows Vista/Server 2008 (64 bitų)
    - NDIS6.2 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows 7 (32 bitų)
    - NDIS6.2 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows 7/Server 2008R2 (64 bitų)
    - NDIS6.3 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows 8 (32 bitų)
    - NDIS6.3 Miniport tvarkyklės versija 12.10.14.3 skirta Windows 8/Windows Server 2012 (64 bitų)

# Šiame faile yra

1 Apžvalga
2 Reikalingi failai
3 Diegimas

3.1 Tvarkyklės diegimas
3.2 Tylus diegimas
3.3 Tvarkyklės šalinimas
3.4 Silent removal
3.5 Driver extraction

4 Tolesnės parinktys
5 Gedimų aptikimas

## 1 Apžvalga

    Tvarkyklės diegimo pakete yra Marvell NDIS Miniport Driver skirtas Marvell Yukon
    Ethernet Controller.

    Šis „README“ failas nurodo kaip instaliuoti tvarkyklės diegimo paketą agregate su
    vienu iš šių operacinių sistemų:

    Windows XP/Server 2003 (x86), Windows XP/Server 2003 (x64), Windows Vista/Server
    2008 (x86), Windows Vista/Server 2008 (x64), Windows 7 (x86), Windows 7/Server
    2008R2 (x64), Windows 8 (x86), Windows 8/Server 2012 (x64)

    PASTABA:  Isitikinkite, kad Windows idiegiama kartu su naujausiais
              pakeitimu paketais ir naujinimais.

## 2 Reikalingi failai

    Norint instaliuoti tvarkyklė reikia šių failų:
    - setup.exe

## 3 Diegimas

    Windows operacinės sistemos versijos „plug & play“ galimybės leidžia adapterį
    rasti, atpažinti ir sukonfigūruoti automatiškai. Nutraukite visus operacinės
    sistemos bandymus instaliuoti tvarkyklę automatiškai.

    PASTABA: Norint instaliuoti tvarkyklę turite būti prisijungęs kaip
     	 vartotojas su administratoriaus teisėmis.

3.1 Tvarkyklės diegimas

       setup.exe

3.2 Tylus diegimas

    Norint įdiegti tvarkyklę tyliai, reikia vykdyti šią komandą:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log

3.3 Tvarkyklės šalinimas

       setup.exe /REMOVE=ALL

3.4 Silent removal

       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /REMOVE=ALL

3.5 Driver extraction

    The installer can be used to extract all included Windows drivers for the
    supported Windows operating systems to a directory.

    To extract the drivers to the directory where the setup.exe is located, execute
    the following command:
       setup.exe /E

    To extract the drivers to a specific directory, execute the following command:
       setup.exe /E=<extraction path>

## 4 Tolesnės parinktys

    Iš pradžių instaliacijos direktorija yra "%PROGRAMFILES%\Marvell\Miniport
    Driver". Ji gali būti pakeista nustatant pakeitimus "INSTALLDIR".

    Pavyzdys:
       setup.exe /S /LOG=%WINDIR%\YukonInstall.log /INSTALLDIR=C:\MyDir

    Diegimo būklė yra nurodoma faile "%WINDIR%\YukonInstall.log". Žurnalo failų vieta
    ir pavadinimas gali būti keičiami  "%WINDIR%\YukonInstall.log" nurodant norimą
    failo vietą ir pavadinimą.

## 5 Gedimų aptikimas

    Jei susidursite su problemomis susijusiomis su tvarkyklės diegimo paketu, prašome
    vėl kruopščiai perskaityti instrukcijas nurodytas aukščiau ir dokumentaciją,
    pateiktą su operacine sistema.

    Be to, žiūrėkite į savo sistemos įvykių žurnalo failus (naudodami „Event
    Viewer"), ir tikrinkite ar nėra įrašų iš Marvell NDIS Miniport Driver. Jei tam
    tikra problema nėra nurodyta ar yra klaida, prašome atsiųsti savo sistemos įvykių
    žurnalo failą mūsų techninei paramai.

    Dėl tolesnės informacijos prašome susisiekti su paramos centru.

    *** „Readme“ failo pabaiga ***