Start
Indietro Avanti
7.1 Il menu File

### 7.1.27 Esporta/Plotta in HPGL (solo Windows)

Plotta in HPGL stampa i livelli vettoriali di un documento su una periferica compatibile HPGL.

Puoi scegliere la Porta (parallela, seriale, file) cui è connesso il plotter.

Velocità definisce quanto rapidamente le penne del plotter debbano muoversi sul foglio di carta.

Con margini stampa il documento considerandone anche il bordo.

Se si attiva Solo la selezione, viene plottato solo il livello vettoriale attivo.

Scostamenti ti permette di inserire uno scostamento orizzontale e uno verticale in modo da poter plottare più figure da un lato all’altro del foglio.

Dimensioni carta dovrebbe contenere le dimensioni del foglio, in modo che PhotoLine possa verificare che il documento vi rientri. Leggi dal plotter funziona solo se il plotter è connesso alla porta seriale.

Dimensioni disegno definisce le misure del disegno vettoriale stampato.