Start
Vorherige Nächste
7.10.1 Einstellungen

#### 7.10.1.25 Anzeige/Extremwerte

Hier können die Farbe und die Intensität für die Extremwertanzeige (siehe Kapitel 7.3.14) eingestellt werden. Zusätzlich wird noch festgelegt, ab wann eine Farbe als schwarz oder als weiß gilt. Der eingestellte Wert selbst wird nicht markiert. Dadurch ist es z.B. möglich, durch die Eingabe von 0% als Untergrenze dunkle Flächen gar nicht zu markieren.

Im Einzelkanalmodus werden bereits Flächen markiert, wenn nur einer der Farbkanäle einen Grenzwert überschreitet, ansonsten müssen alle Kanäle außerhalb des gültigen Bereichs liegen.